### Información acerca del estado avanzado

Haga clic en el botón Opciones avanzadas de la ficha Estado actual de la Utilidad de cliente de Atheros para ver información avanzada acerca del programa y de las operaciones. Esta ficha no requiere configuración.

La tabla siguiente describe los elementos que se encuentran en la pantalla Estado avanzado.

Nombre de red (SSID) | Muestra el nombre de la red inalámbrica. Configure el nombre de red en la ficha General.
Autenticación basada en servidor | Muestra si se utiliza la autenticación basada en servidor.
Cifrado de datos | Muestra el tipo de cifrado que utiliza el controlador. Configure el tipo de cifrado en la ficha Seguridad.
Tipo de autenticación | Muestra el modo de autenticación. Configure el modo de autenticación en la ficha Opciones avanzadas.
Comprobación de la integridad de los mensajes | Muestra si está habilitada la opción MIC. Dicha opción evita los ataques bit-flip en los paquetes cifrados.
Nombre del PA asociado | Muestra el nombre del punto de acceso al que está asociado el adaptador inalámbrico.
Dirección IP del PA asociado | Muestra la dirección IP del punto de acceso al que está asociado el adaptador inalámbrico.
Dirección MAC del PA asociado | Muestra la dirección MAC del punto de acceso al que está asociado el adaptador inalámbrico.
Ahorro de energía 11n MIMO | Muestra el estado del modo de ahorro de energía MIMO. Disponible únicamente para dispositivos 802.11n.
Modo de ahorro de energía | Muestra el modo de ahorro de energía. La administración de energía se inhabilita en el modo ad hoc. Configure el modo de ahorro de energía en la ficha Opciones avanzadas.
Nivel de potencia actual | Muestra la tasa del nivel de potencia de transmisión en mV. Configure el nivel de potencia de transmisión en la ficha Opciones avanzadas.
Niveles de potencia disponibles | Muestra los niveles de potencia disponibles de 5 GHz o 2,4 GHz.
Intensidad de la señal actual | Muestra la intensidad de la señal actual en dBm.
Nivel de ruido actual | Muestra el nivel de ruido actual en dBm.
Tiempo de actividad | Muestra la cantidad de tiempo que el adaptador del cliente ha estado recibiendo energía (en horas:minutos:segundos). Si el adaptador se ejecuta durante más de 24 horas, el tiempo se muestra en días:horas:minutos:segundos.
Estándar 802.11b | Muestra el formato del estándar 802.11b. Configure el formato del estándar en la ficha Opciones avanzadas.
Velocidad de recepción actual | Muestra la velocidad de recepción actual en Mbps.
Velocidad de transmisión actual | Muestra la velocidad de transmisión actual en Mbps.
Canal | Muestra el canal conectado actualmente.
Canal de control | Muestra el canal de control actual. Disponible únicamente para dispositivos 802.11n.
Canal de extensión | Muestra el canal de extensión. Sólo se muestra si el STA está conectado a un canal de 40 MHz. Disponible únicamente para dispositivos 802.11n.
Frecuencia | Muestra la frecuencia que utiliza la estación.
Frecuencia de control | Muestra la frecuencia de control que utiliza la estación. Disponible únicamente para dispositivos 802.11n.
Frecuencia de extensión | Muestra la frecuencia de extensión que utiliza la estación. Disponible únicamente para dispositivos 802.11n.
Conjunto de canales | Muestra el conjunto de canales actual.
Ancho de canal | Muestra el ancho de canal. Disponible únicamente para dispositivos 802.11n.

Calidad de servicio (QoS)

Tipo de calidad de servicio que utiliza actualmente el adaptador cliente. La calidad de servicio en redes LAN inalámbricas (WLAN) permite asignar prioridades al tráfico desde el punto de acceso a través de la WLAN en función de la clasificación del tráfico.
El valor Ninguno indica que la calidad de servicio WMM estándar no está habilitada. El valor WMM indica que está habilitado un componente del estándar WLAN IEEE 802.11e para la calidad de servicio.