### Verwenden der EAP-TTLS-Sicherheit

Um die EAP-Sicherheit im Atheros-Clienthilfsprogramm zu verwenden, greifen Sie im Fenster „Profilverwaltung“ auf die Registerkarte „Sicherheit“ zu.

1. Aktivieren Sie auf der Registerkarte „Sicherheit“ das Optionsfeld WPA/WPA2.
   ODER: Aktivieren Sie auf der Registerkarte „Sicherheit“ das Optionsfeld 802.1x.
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option EAP-TTLS.

Aktivieren der EAP-TTLS-Sicherheit:

Um die EAP-TTLS-Sicherheit zu verwenden, müssen die EAP-TTLS-Zertifikate bereits auf das Gerät heruntergeladen worden sein. Erkundigen Sie sich beim IT-Manager.

1. Wenn EAP-TTLS unterstützt wird, wählen Sie rechts im Dropdown-Menü die Option EAP-TTLS, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Konfigurieren.
2. Wählen Sie das entsprechende Zertifikat aus der Dropdown-Liste aus, und klicken Sie auf „OK“.
3. Geben Sie einen Benutzernamen für die EAP-Authentifizierung an:

> - Aktivieren Sie die Option Windows-Benutzername verwenden, um diesen Namen als EAP-Benutzernamen zu verwenden.
> - ODER: Geben Sie im Feld „Benutzername“ einen EAP-Benutzernamen ein, um einen separaten Benutzernamen und ein separates Kennwort zu verwenden, und starten Sie die EAP-Authentifizierung.

4. Klicken Sie auf Einstellungen und:

> - Lassen Sie das Feld für den Servernamen leer, damit der Client ein Zertifikat von einem beliebigen Server akzeptiert, dessen Zertifikat von dem Bevollmächtigten in der Dropdown-Liste für Netzwerkzertifikat-Bevollmächtigte unterschrieben wurde. (empfohlen)
> - Geben Sie den Domänennamen des Servers ein, von dem der Client ein Zertifikat akzeptiert.
> - Ändern Sie gegebenenfalls den Anmeldenamen.

5. Klicken Sie auf OK.
6. Aktivieren Sie das Profil.