### Použití zabezpečení LEAP

Pro použití zabezpečení v Nástroji klienta Atheros přejděte na záložku Zabezpečení v okně Správa profilů.

Zabezpečení LEAP vyžaduje, aby všechna zařízení infrastruktury (např. přístupové body a servery) byla konfigurována pro ověřování LEAP. Poraďte se se správcem IT.

- Konfigurace LEAP
- Zapnutí LEAP

Zapnutí LEAP

- Na záložce Zabezpečení vyberte přepínač WPA/WPA2. Z rozbalovacího seznamu vyberte možnost WPA-LEAP.
- NEBO: Na záložce Zabezpečení vyberte přepínač 802.1x. Z rozbalovacího seznamu vyberte možnost LEAP.

1. Klepněte na tlačítko Nastavit.
2. Zadejte uživatelské jméno a heslo.

> Přepínač Použít dočasné uživatelské jméno a heslo poskytuje tyto možnosti:
> - Zaškrtnete-li políčko Použít uživatelské jméno Windows, bude uživatelské jméno systému Windows použito i jako uživatelské jméno LEAP.
> - NEBO: Zaškrtnutí políčka Dotázat se se na uživatelské jméno a heslo LEAP umožňuje ručně zadat uživatelské jméno a heslo a spustit ověření LEAP. Systém zobrazí výzvu k zadání uživatelského jména a hesla při každém přihlášení, nebo když uživatel vybere příkaz Ruční přihlášení z nabídky Akce.

> Přepínač Použít uložené uživatelské jméno a heslo umožňuje:

> - Zadat uživatelské jméno LEAP, heslo a doménu pro automatické ověření při každém přihlášení.

3. Zadejte uživatelské jméno a heslo.
4. Potvrďte heslo.
5. Zadejte název domény:

   > - Zaškrtnete-li políčko Zahrnout přihlašovací doménu Windows s uživatelským jménem, budou přihlašovací doména a uživatelské jméno systému Windows předány serveru RADIUS. (výchozí)
   > - NEBO: Zadejte konkrétní název domény.

6. Podle potřeby zaškrtněte políčko Nepřipojovat k síti, pokud není uživatel přihlášen. Tím zajistíte, že adaptér po odhlášení uživatele vynuceně ukončí přidružení.
7. Zadejte prodlevu ověření (od 30 do 500 sekund), která určuje, kolik času uplyne, než bude ověření prohlášeno za nezdařené a odešle se chybová zpráva. Výchozí nastavení je 90 sekund.
8. Klepněte na OK.
9. Aktivujte profil.