### Requisiti del sistema

> Oltre agli articoli forniti con l'adattatore client, per l'installazione e l'utilizzo dell'adattatore sono necessari gli articoli seguenti:

> - Un computer che esegue il sistema operativo Windows 2000 o XP e dotato di uno slot Cardbus a 32 bit o uno slot di espansione PCI vuoto
> - Service Pack 1 per Windows XP (opzione consigliata)
> - 20 MB di spazio libero su disco rigido (minimo)
> - 128 MB di RAM o superiore (opzione consigliata)
> - Strumenti appropriati per la rimozione dell'involucro del computer e del rivestimento contro la polvere degli slot di espansione e per il montaggio della base dell'antenna
> - Certificati dell'autorità di certificazione e utente per l'autenticazione EAP-TLS oppure certificato dell'autorità di certificazione per l'autenticazione PEAP
> - Se la rete wireless utilizza l'autenticazione EAP-TLS o PEAP, certificati dell'autorità di certificazione e utente per l'autenticazione EAP-TLS oppure certificato dell'autorità di certificazione per l'autenticazione PEAP
> - Se la rete wireless utilizza l'autenticazione PEAP (EAP-GTC) con database utente di password temporanea, sarà necessario un dispositivo con token hardware e la password token hardware o software.

> Le informazioni seguenti fornite dall'amministratore del sistema:

> - Nome logico per la workstation in uso, noto anche come nome client
> - Protocolli necessari per il collegamento all'adattatore del client, ad esempio TCP/IP
> - SSID (Service Set Identifier) con distinzione tra maiuscole e minuscole per la rete RF
> - Se la configurazione della rete non include alcun server DHCP, l'indirizzo IP, subnet mask e indirizzo gateway predefinito del computer
> - Chiavi WEP (Wired Equivalent Privacy) dei punti di accesso con cui comunicherà l'adattatore del client, se la rete wireless utilizza WEP statico per la protezione
> - Nome utente e password dell'account di rete in uso