### Profilkezelő

A vezeték nélküli hálózati adapter (vezeték nélküli kártya) beállítását az Atheros Client Utility segédprogram Profilkezelő lapján végezheti el.

- Profil felvétele
- Profil módosítása
- Profil importálása
- Profil exportálása

- Profilok sorba rendezése
- Váltás másik profilra
- Profil eltávolítása
- Csatlakozás másik hálózathoz
- Csatlakoztatott vezeték nélküli hálózat (WLAN) lekapcsolása

A vezeték nélküli hálózati adapter mind infrastruktúra üzemmódban (hozzáférési pont használatával), mind ad hoc üzemmódban (a vezeték nélküli hálózatot alkotó állomáscsoporton belül) képes működni.

A profillista tetszőleges beállítási profilját kijelölve megtekintheti az adott profilhoz társított hálózattípust, biztonsági üzemmódot és a profilhoz hozzárendelt SSID azonosítókat (hálózatneveket).