Нулевая настройка параметров

### Нулевая настройка

В этом разделе описано взаимодействие клиентской утилиты Atheros (ACU) с сервисом нулевой настройки беспроводной сети Windows XP (WZCS).

#### Настройка беспроводной сети

Сервис Windows WZCS осуществляет управление беспроводным подключением в предельно динамическом режиме. Он нуждается в указании лишь минимальных сведений о параметрах соединения.

Порядок выполнения нулевой настройки в Windows XP:

1. В Windows XP откройте диалоговое окно Wireless Network Configuration Properties(Свойства параметров беспроводной сети).
2. Установите флажок Использовать для конфигурации беспроводной сети для использования нулевой настройки.

После установки флажка Windows XP самостоятельно выполнит настройку указанных далее параметров для всех схем:

- SSID
- Ключи защиты
- Параметры специальной сети

Помните, что Windows XP берет эти настройки под контроль во всех схемах настройки параметров, таким образом, пользователь, применяющий режим нулевой настройки параметров беспроводной сети под Windows, теряет, например, возможность создавать новые схемы с другими настройками.

Параметры нулевой настройки имеют приоритет перед любыми схемами, даже если пользователем выбраны иные варианты. Тем не менее даже при нулевой настройке КУА продолжает управлять следующими параметрами:

- параметры питания;
- активный/пассивный поиск (если применимо);
- мощность передатчика;
- частотный диапазон беспроводной связи;
- вводный режим Short/Long (802.11b).

Если используется нулевая настройка, то при попытке создания или изменения схемы настроек на вкладке «Управление схемами» ACU отображается всплывающее сообщение.

Для отключения режима нулевой настройки в Windows XP выполните следующие действия:

1. В Windows XP откройте диалоговое окно Wireless Network Configuration Properties(Свойства параметров беспроводной сети).
2. Для отключения нулевой настройки снимите флажок Использовать для конфигурации беспроводной сети.

После снятия этого флажка все параметры схемы переходят под управление схемы настройки, выбранной в окне «Управление схемами» утилиты ACU.