### Scheda Avanzate

In Utility del client Atheros, per accedere alla scheda Avanzate, fare clic su Nuovo o Modifica nella scheda Gestione profilo, quindi sulla scheda Avanzate in Gestione profilo.

Modificare i campi nella scheda Avanzate di Gestione profilo per configurare il profilo.

Accertarsi di modificare anche le schede Generale e Protezione.

Livello di potenza trasmissione | Seleziona il livello della potenza di trasmissione per 80211b/g o 802.11a in mW. La potenza di trasmissione effettiva può essere limitata in base a restrizioni relative al dominio regolatore o all'hardware. L'amministratore dispone inoltre dei privilegi per bloccare questi livelli di potenza, questi valori risulteranno quindi pre-selezionati e non modificabili.

Modalità risparmio energia

Specificare:

- in modalità Massimo il punto di accesso memorizza i messaggi in arrivo per l'adattatore wireless. L'adattatore esegue periodicamente il polling del punto di accesso per verificare se sono presenti messaggi in attesa.
- la modalità Normale utilizza la massima potenza per recuperare un numero elevato di pacchetti, quindi torna alla modalità di risparmio energia dopo avere recuperato i pacchetti.
- off consente di disattivare il risparmio di energia e di alimentare in modo continuativo l'adattatore wireless per un breve tempo di risposta ai messaggi.

Tipo di rete | Specifica la rete come infrastruttura (modalità punto di accesso) o ad hoc.
Preambolo 802.11b | Specifica l'impostazione del preambolo in 802.11b. L'impostazione predefinita è Corto & Lungo (modalità punto di accesso), che consente intestazioni sia brevi che lunghe nei frame 802.11b. L'adattatore è in grado di utilizzare intestazioni brevi per la radio solo se il punto di accesso le supporta e le utilizza. Selezionare l'impostazione Solo lungo per escludere l'uso di frame corti.

Modalità wireless

Specifica il funzionamento a 5 GHz 54 Mbps, 4,9 GHz 54/27/13,5 Mpbs, 2,4 GHz 54 Mbps, 2,4 GHz 11Mbps, Qualità del servizio, eXtended Range (XR)TM o Super AG in una rete con punto di accesso.

[eXtended Range(XR): http://www.atheros.com/pt/index.html][Super AG: http://www.atheros.com/pt/index.html]

L'adattatore wireless deve corrispondere alla modalità wireless del punto di accesso a cui è associato.

Modalità wireless all'avvio di una rete ad hoc

Specifica i valori 5 GHz 54 Mbps, 5 GHz 108 Mbps o 2,4 GHz 54/11 Mbps per avviare una rete ad hoc se non viene rilevato un nome di rete corrispondente dopo la scansione di tutte le modalità disponibili.

Questa modalità consente inoltre di selezionare il canale utilizzato dall'adattatore wireless. I canali disponibili dipendono dal dominio regolatore. Se l'adattatore non trova altri adattatori ad hoc, la selezione indica il canale con cui l'adattatore avvia la rete ad hoc.

L'adattatore wireless deve corrispondere alla modalità wireless e al canale dei client a cui è associato.

Modalità di autenticazione 802.11

Selezionare la modalità con cui l'adattatore wireless esegue l'autenticazione per un punto di accesso:

- l'adattatore tenta automaticamente l'autenticazione mediante condivisione, ma passa all'autenticazione aperta se la condivisione non riesce.
- l'apertura consente all'adattatore di tentare l'autenticazione indipendentemente dalle impostazioni WEP. L'associazione con il punto di accesso viene eseguita solo se le chiavi WEP sull'adattatore e sul punto di accesso corrispondono.
- la condivisione consente all'adattatore di eseguire l'associazione solo con i punti di accesso che hanno la stessa chiave WEP.

Intensità del roaming | Selezionare il livello di roaming adatto all'aggressività del roaming del client. Cinque diversi livelli di roaming da Molto basso a Molto alto consentono di ottenere la migliore prestazione in diversi ambienti, come ad esempio a casa e in ufficio.

Per le reti a infrastruttura (punto di accesso), fare clic sul pulsante AP preferiti per specificare fino a quattro punti di accesso con i quali l'adattatore client deve tentare l'associazione.