### Aktuel status

Fanen Aktuel status viser generelle oplysninger om programmet og dets handlinger. Fanen Aktuel status kræver ikke nogen konfiguration.

Nedenstående tabel beskriver elementer, der findes på skærmen Aktuel status.

Profilnavn | Navnet på den aktuelt valgte konfigurationsprofil. Indstil konfigurationsnavnet på fanen Generelt.
Linkstatus | Viser om stationen er tilknyttet til det trådløse netværk.
Trådløs tilstand | Viser trådløs tilstand. Konfigurer trådløs tilstand på fanen Avanceret.
IP-adresse | Viser computerens IP-adresse.

Netværkstype

Den netværkstype, som stationen er tilknyttet. Indstillingerne omfatter:

- Infrastruktur (adgangspunkt)

- Ad hoc

Konfigurer netværkstypen på fanen Avanceret.

Aktuel kanal | Viser den aktuelt tilsluttede kanal.
Kontrolkanal | Viser kontrolkanalen. Kun tilgængelig til 802.11n-enheder.
Tillægs-kanal | Viser tillægskanalen. Vises kun, hvis STA er sluttet til en 40 MHz-kanal. Kun tilgængelig til 802,11n-enheder.
Serverbaseret godkendelse | Viser, om den serverbaserede godkendelse bruges.
Datakryptering | Viser den krypteringstilstand, driveren bruger. Konfigurer krypteringstypen på fanen Sikkerhed.
Signalstyrke | Viser signalstyrken.

Klik på knappen Avanceret for at se avanceret statusdiagnostics.