### Sikkerhet-fanen

I Atheros Client Utility får du tilgang til Sikkerhet-fanen ved å klikke Ny eller Endre på Profilstyring-fanen. Klikk Sikkerhet-fanen i Profilstyring-vinduet.

Rediger feltene på Sikkerhet-fanen under Profilstyring for å konfigurere profilen. Hvis du vil angi sikkerhetsmodus, velger du alternativknappen for ønsket sikkehetsmodus. Pass på at du også redigerer Generelt-fanen og Avansert-fanen.

Merk: Hvis Låst profil er valgt, kan ikke profilen fjernes eller endres. Passordfeltene kan imidlertid redigeres. Kontakt systemansvarlig.

Angi sikkerhetsalternativer

Typen sikkerhetsmodus som stasjonen bruker. Alternativene er følgende:

- WPA/WPA2/CCKM
- WPA/WPA2-passfrase
- 802.1x
- PSK (Pre-Shared Key) (statisk WEP)
- Ingen

Disse alternativene angir den unike krypteringsnøkkelen for nettverkskonfigurasjonssikkerhet.

WPA/WPA2

Aktiverer bruk av WPA (Wi-Fi Protected Access).

Hvis du velger WPA/WPA2, vises rullegardinmenyen for WPA/WPA2-EAP. Alternativene er:

- EAP-FAST
- EAP-TLS
- EAP-TTLS
- EAP-SIM
- PEAP (EAP-GTC)
- PEAP (EAP-MSCHAP V2)
- LEAP

WPA/WPA2-passfrase | Aktiverer WPA/WPA2-passfrasesikkerhet. Klikk Konfigurer, og skriv inn WPA/WPA2-passfrasen.

802.1x

Aktiverer 802.11x-sikkerhet. Dette alternativet krever administrasjon av systemansvarlig.

Hvis du velger 802.1x, vises rullegardinmenyen for 802.1x EAP-type. Alternativene er:

- EAP-FAST
- EAP-TLS
- EAP-TTLS
- EAP-SIM
- PEAP (EAP-GTC)
- PEAP (EAP-MSCHAP V2)
- LEAP

Hvis tilknytningspunktet som det trådløse nettverkskortet er tilknyttet, har WEP konfigurert til valgfritt, og klienten har WEP aktivert, kontrollerer du at det er merket av for Tillat tilknytning til blandede celler på Sikkerhet-fanen, for å tillate tilknytning.

PSK (Pre-Shared Key)
(statisk WEP)

Aktiverer bruk av PSK-nøkler som er angitt for både tilknytningspunktet og stasjonen.

Hvis du vil angi PSK-krypteringsnøkler, velger du alternativknappen PSK (Pre-Shared Key), og deretter klikker du Konfigurer for å fylle ut vinduet for å angi PSKer.

Hvis tilknytningspunktet som det trådløse nettverkskortet er tilknyttet, har WEP konfigurert til valgfritt, og klienten har WEP aktivert, kontrollerer du at det er merket av for Tillat tilknytning til blandede celler på Sikkerhet-fanen, for å tillate tilknytning.

Ingen | Ingen sikkerhet (anbefales ikke).
Tillat tilknytning til blandede celler | Velg dette hvis tilknytningspunktet som klientkortet skal tilknyttes, har WEP konfigurert til valgfritt, og WEP er aktivert på klientkortet. Hvis ikke kan ikke klienten opprette tilkopling til tilknytningspunktet.

Begrens tid for å finne domenekontroller til

Velg dette, og angi etter hvor mange sekunder (opptil 300) godkjenningsprosessen skal gå i tidsavbrudd når den prøver å finne domenekontrolleren. Hvis du skriver null, er det det samme som å fjerne avmerkingen, og det betyr at det ikke er noen tidsbegrensning for å finne domenekontrolleren.

Merk: Godkjenningsprosessen går i tidsavbrudd når tidsbegrensningen for godkjenning går ut, eller tidsbegrensningen for å finne domenekontrollen er nådd.

Forsinkelse for gruppepolicy

Angi hvor mye tid som skal gå før Windows-påloggingen starter gruppepolicy. Gruppepolicy er en Windows-funksjon som systemansvarlige bruker til å angi konfigurasjonsalternativer for grupper av brukere. Målet er å forsinke starten for gruppepolicy til det utføres godkjenning for trådløst nettverk. Gyldige verdier er fra 0 til 65 535 sekunder. Verdien du angir, trer i kraft når du starter datamaskinen på nytt med denne profilen som aktiv profil.

Denne rullegardinmenyen er bare aktiv hvis du velger EAP-basert godkjenning.