### Gelişmiş Sekmesi

Atheros İstemci Yardımcı Programı'nda, Gelişmiş sekmesine gitmek Profil Yönetimi sekmesinde Yeni'yi veya Değiştir'i tıklayın, sonra da Güvenlik Yönetimi'nde Gelişmiş sekmesini tıklayın.

Profili yapılandırmak için Profil Yönetimi'nin Gelişmiş sekmesindeki alanları düzenleyin.

Ayrıca, Genel ve Güvenlik sekmelerini düzenlemeyi unutmayın.

İletim Gücü Düzeyi | 802.11b/g veya 802.11a için iletim gücü düzeyini mW cinsinden seçer. Yasal etki alanı veya donanım kısıtlamaları nedeniyle gerçek iletim gücü sınırlanabilir. Ayrıca, yöneticinin değerlerini önceden seçmek ve düzenlenemez yapmak üzere bu güç düzeylerini kilitleme yetkisinin olduğunu unutmayın.

Güç Tasarrufu Modu

Aşağıdakileri belirleyin:

- Maksimum modu, erişim noktasının gelen mesajları kablosuz ağ için arabelleğe almasına neden olur. Bağdaştırıcı bekleyen mesajlar için erişim noktasını düzenli yoklar.
- Normal, çok sayıda veri paketi alınırken maksimum değeri kullanır ve veri paketleri alındıktan sonra güç tasarrufu moduna geçer.
- Kapalı, güç tasarrufunu kapatır ve böylelikle kısa bir mesaj yanıtlama süresi için kablosuz bağdaştırıcısına sürekli güç verir.

Ağ Türü | Ağın altyapı (erişim noktası modu) veya ad hoc ağı olduğunu belirler.
802.11b Başlangıç | 802.11b'nin başlangıç ayarlarını belirtir. 802.11b çerçevelerinde hem kısa hem de uzun başlıklara izin veren Kısa ve Uzun (erişim noktası modu) varsayılan ayardır. Bağdaştırıcı, erişim noktasının bunları desteklemesi ve kullanması şartıyla, sadece kısa radyo başlıklarını kullanabilir. Kısa çerçeveleri geçersiz kılmak için Sadece Uzun ayarını seçin.

Kablosuz Modu

Bir erişim noktası ağında 5 GHz 54Mbps, 4,9 GHz 54/27/13,5Mbps, 2,4 GHz 54 Mbps, 2,4 GHz 11Mbps, Hizmet Kalitesi, eXtended Range (XR)TM veya Super AG çalışmasını belirler.

[eXtended Range(XR): http://www.atheros.com/pt/index.html][Super AG: http://www.atheros.com/pt/index.html]

Kablosuz bağdaştırıcısı ilişkilendirildiği erişim noktasının kablosuz moduyla eşleşmelidir.

Ad Hoc Ağ Başlatılırken Kablosuz Modu

Kullanılabilir tüm modlar tarandıktan sonra eşleşen bir ağ adı bulunamazsa, bir ad hoc ağı başlatmak için 5 GHz 54 Mbps, 5 GHz 108 Mbps veya 2,4 GHz 54/11 Mbps değerlerini belirler.

Bu mod kablosuz bağdaştırıcısının kullanacağı kanalın seçilmesine izin verir. Kullanılabilir kanallar yasal yetki alanına bağlıdır. Bağdaştırıcı bir başka ad hoc bağdaştırıcısı bulamazsa, bu seçim bağdaştırıcının ad hoc ağı başlatacağı kanalı belirler.

Kablosuz bağdaştırıcısı ilişkilendiği istemcilerin kablosuz modu ve kanalıyla eşleşmelidir.

802.11 Kimlik Denetimi Modu

Kablosuz bağdaştırıcısının erişim noktası kimlik denetimi için kullanacağı modu seçin:

- Otomatik, bağdaştırıcının kimlik denetimini Paylaşılan modunu kullanarak denemesini ancak bu başarısız olursa açık kimlik denetimine geçmesini sağlar.
- Açık, bağdaştırıcı kimlik denetimini WEP ayarlarından bağımsız denemesini sağlar. Sadece hem bağdaştırıcıdaki hem de erişim noktasındaki WEP anahtarları eşleştiği takdirde erişim noktasıyla ilişkilenir.
- Paylaşılan kimlik denetimi ise bağdaştırıcının aynı WEP tuşuna sahip erişim noktalarıyla ilişlenmesini sağlar.

Dolaşım Gücü | İstemcinin dolaşım ısrarına uygun dolaşım düzeyini seçin. Çok Düşük ile Çok Yüksek arasındaki beş dolaşım düzeyi, ev veya ofis gibi farklı ortamlarda en iyi performansı almanızı sağlar.

Altyapı (erişim noktası) ağlarında istemci bağdaştırıcısının ilişkilenme girişiminde bulunacağı dört taneye kadar erişim noktasını belirlemek için Tercih Edilen Erişim Noktaları düğmesini tıklayın.