### Zero Configuration -toiminto

Tässä osassa kuvataan Atheros Client -apuohjelman (ACU) ja Windows XP:n langattomien verkkojen määrityspalvelun (WZCS) käyttäminen.

#### Langattoman verkon määritykset

Windows WZCS on palvelu, joka hallitsee langatonta yhteyttä lähes dynaamisesti. Vain hyvin vähän yhteyden tietoja on tunnistettava ja määritettävä.

Voit määrittää Zero Configuration -asetukset Windows XP -käyttöjärjestelmässä toimimalla seuraavasti:

1. Avaa Windows XP:n Langattoman verkon määritysten ominaisuudet -valintaikkuna.
2. Määritä Zero Configuration valitsemalla Käytä Windowsia langattoman verkon asetusten määrittämisessä -vaihtoehto.

Kun tämä valintaruutu on valittuna, Windows XP määrittää nämä asetukset kaikissa määritysprofiileissa.

- SSID
- Suojausnäppäimet
- Ad hoc -asetukset

Huomaa, että Windows XP ohjaa kaikkien määritysprofiilien näitä asetuksia, joten käyttäjä ei voi (esimerkiksi) laatia uusia profiileita erilaisin asetuksin, kun Windows Zero Configuration on käytössä.

Zero Configuration -asetukset ohittavat kaikki määritysprofiilit, vaikka valitsisit muita vaihtoehtoja. ACU valvoo kuitenkin seuraavia tietoja, kun Zero Configuration on käytössä:

- Virta-asetukset
- Aktiivinen/passiivinen skannaus (jos käytössä)
- Lähetysteho
- Taajuus
- Lyhyt/pitkä johdanto (802.11b)

Kun Zero Configuration on käyössä, ACU näyttää ilmoituksen, jos yrität laatia tai muokata määritysprofiilia ACU-apuohjelman Profiilihallinta-välilehdessä.

Voit poistaa Zero Configuration -toiminnon käytöstä Windows XP -käyttöjärjestelmässä toimimalla seuraavasti:

1. Avaa Windows XP:n Langattoman verkon määritysten ominaisuudet -valintaikkuna.
2. Määritä Zero Configuration poistamalla Käytä Windowsia langattoman verkon asetusten määrittämisessä -vaihtoehto käytöstä.

Kun tämä valintaruutu on tyhjä, määritysprofiili hallitsee kaikkia profiiliasetuksia ACU-ohjelman profiilinhallintavälilehdessä.