### Estado actual

La ficha Estado actual contiene información general acerca del programa y de las operaciones. Esta ficha no requiere configuración.

La tabla siguiente describe los elementos que se encuentra en la pantalla Estado actual.

Nombre del perfil | El nombre del perfil de configuración seleccionado actualmente. Establezca el nombre de configuración en la ficha General.
Estado del enlace | Muestra si la estación está asociada a la red inalámbrica.
Modo inalámbrico | Muestra el modo inalámbrico. Configure el modo inalámbrico en la ficha Opciones avanzadas.
Dirección IP | Muestra la dirección IP del equipo.

Tipo de red

El tipo de red a la que está conectada la estación. Las opciones incluyen:

- Infraestructura (punto de acceso)

- Ad Hoc

Configure el tipo de red en la ficha Opciones avanzadas.

Canal actual | Muestra el canal conectado actualmente.
Canal de control | Muestra el canal de control. Disponible únicamente para dispositivos 802.11n.
Canal de extensión | Muestra el canal de extensión. Sólo se muestra si el STA está conectado a un canal de 40 MHz. Disponible únicamente para dispositivos 802.11n.
Autenticación basada en servidor | Muestra si se utiliza la autenticación basada en servidor.
Cifrado de datos | Muestra el tipo de cifrado que utiliza el controlador. Configure el tipo de cifrado en la ficha Seguridad.
Intensidad de la señal | Muestra la intensidad de la señal.

Haga clic en el botón Opciones avanzadas para ver el diagnóstico avanzado del estado.