### 미리 공유한 암호화 키

- 정의하기
- 덮어쓰기
- 사용 안함

정의하기 미리 공유한 암호화 키:

1. 보안 탭에서 미리 공유한 키(정적 WEP) 라디오 단추를 누릅니다.
2. 구성 단추를 누릅니다.

3. 미리 공유한 키 정의 대화 상자의 필드에 입력합니다:

키 입력 | 16진수(0-9, A-F) 또는 ASCII 텍스트(공백을 제외한 모든 키보드 문자)로 암호화 키의 입력 방법을 결정합니다.
암호화 키 | 사용한 기본 암호화 키를 선택합니다. 해당 필드가 입력된 제1, 제2, 제3, 제4 공유 키만 선택할 수 있습니다.
WEP 키 (1-4) | 네트워크 구성 보안을 위해 공유한 암호화 키 세트를 정의합니다. 공유 키를 이용한 보안을 사용하려면 최소 하나 이상의 공유 키 필드가 입력되어야 합니다. 라디오 단추를 눌러 키를 기본 암호화 키로 설정합니다.

WEP 키 크기

각 암호화 키의 크기를 정의합니다. 옵션은 다음과 같습니다.

- 64비트(16진수 10자리 또는 ASCII 문자 5자리 입력)
- 128비트(16진수 26자리 또는 ASCII 문자 13자리 입력)
- 152비트(16진수 32자리 또는 ASCII 문자 16자리 입력)

4. 확인을 누르면 변경 사항이 적용됩니다.

## 덮어쓰기 기존 정적 WEP 키

1. 보안 탭에서 미리 공유한 키(정적 WEP) 라디오 단추를 누릅니다.
2. 구성을 누릅니다.
3. 보안상의 이유로 기존 정적 WEP 키가 모두 별표로 창에 표시됩니다. 기존 정적 WEP 키 필드를 눌러 덮어씁니다.
4. 해당 필드의 별표를 삭제합니다.
5. 새로운 키를 입력합니다.
6. 전송 키 왼쪽에 있는 span class="style7">전송 키 단추를 눌러 이 키가 패킷 전송을 위해 선택되도록 합니다.
7. 확인을 누릅니다.

## 사용 안함 정적 WEP

- 특정 프로필에 정적 WEP를 사용하지 않으려는 경우, 프로필 관리 탭의 기타 보안 옵션을 선택하면 정적 WEP가 자동으로 해제됩니다.
  또는 보안 탭에서 없음을 선택하여 보안을 해제하고 확인을 누릅니다(권장되지 않음).