### Biztonság lap

Az Atheros Client Utility segédprogram Biztonság lapjának megnyitásához kattintson a Profilkezelő lap Új vagy Módosítás gombjára. A Profilkezelő ablakban kattintson a Biztonság fülre.

A profil beállításához módosítsa a Profilkezelő Biztonság lapján található mezőket. A biztonsági üzemmód kiválasztásához jelölje be a használandó üzemmód melletti választógombot. Hajtsa végre a szükséges módosításokat az Általános és a Speciális lapon is.

Megjegyzés: Ha A profil zárolva van jelölőnégyzet be van jelölve, a profilt nem lehet eltávolítani vagy módosítani. Ez alól kivétel a Jelszó mező, amely módosítható. Kérjen segítséget a rendszergazdától.

Biztonsági opciók beállítása

Az állomás által használt biztonsági üzemmód típusa. Lehetséges értékei:

- WPA/WPA2/CCKM
- WPA/WPA2 jelszó
- 802.1x
- Előmegosztott kulcs (statikus WEP)
- Nincs

Ezek a beállítások határozzák meg a hálózati beállítások biztonságát szavatoló egyedi titkosító kulcsot.

WPA/WPA2

Engedélyezi a WPA (Wi-Fi Protected Access, védett Wi-Fi-hozzáférés) biztonsági üzemmód használatát.

A WPA/WPA2 lehetőséget választva megnyílik a WPA/WPA2 EAP legördülő menü. Lehetséges értékei:

- EAP-FAST
- EAP-TLS
- EAP-TTLS
- EAP-SIM
- PEAP (EAP-GTC)
- PEAP (EAP-MSCHAP V2)
- LEAP

WPA/WPA2 jelszó | Engedélyezi a WPA/WPA2 jelszavas biztonsági funkció használatát. Kattintson a Beállítás gombra, majd adja meg a WPA/WPA2 jelszót.

802.1x

Engedélyezi a 802.1x biztonság használatát. A beállítás a rendszergazda közreműködését igényli.

A 802.1x lehetőséget választva megnyílik A 802.1x EAP típusa legördülő menü. Lehetséges értékei:

- EAP-FAST
- EAP-TLS
- EAP-TTLS
- EAP-SIM
- PEAP (EAP-GTC)
- PEAP (EAP-MSCHAP V2)
- LEAP

Ha a vezeték nélküli adapterhez kapcsolódó hozzáférési pont WEP-beállításának értéke Tetszőleges, és a WEP funkció engedélyezve van az ügyfélgépen, a kapcsolódás engedélyezéséhez jelölje be a Biztonság lapon lévő Vegyes cellákhoz társítás engedélyezése jelölőnégyzetet.

Előmegosztott kulcs
(statikus WEP)

A hozzáférési ponton és az állomáson egyaránt definiált előmegosztott kulcsok használatát teszi lehetővé.

Előmegosztott titkosítási kulcsok megadásához jelölje be az Előmegosztott kulcs választógombot, majd kattintson a Beállítás gombra, és töltse ki az Előmegosztott kulcsok megadása ablak mezőit.

Ha a vezeték nélküli adapterhez kapcsolódó hozzáférési pont WEP-beállításának értéke Tetszőleges, és a WEP funkció engedélyezve van az ügyfélgépen, a kapcsolódás engedélyezéséhez jelölje be a Biztonság lapon lévő Vegyes cellákhoz társítás engedélyezése jelölőnégyzetet.

Nincs | A biztonsági funkciók letiltása (nem javasolt).
Vegyes cellákhoz társítás engedélyezése | Ha az ügyféladapterhez kapcsolódó hozzáférési pont WEP-beállításának értéke Tetszőleges, és a WEP funkció engedélyezve van az ügyfélgépen, jelölje be ezt a jelölőnégyzetet. Ennek hiányában az ügyfél nem tud kapcsolatot létesíteni a hozzáférési ponttal.

A tartományvezérlő keresési időkorlátja

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, és adja meg másodpercben (max. 300), hogy mennyi legyen a hitelesítési folyamat időkorlátja a tartományvezérlő keresése közben. Ha nullát ad meg, az olyan, mintha üresen hagyná a jelölőnégyzetet, azaz semmilyen időkorlátot nem adna meg a tartományvezérlő kereséséhez.

Megjegyzés: A hitelesítési folyamatnál időtúllépés jelentkezik, amikor a letelik a hitelesítési időkorlát vagy a tartományvezérlő keresésére megadott idő.

A csoportházirend késleltetése

Itt azt adhatja meg, mennyi idő elteltével indítsa el a Windows bejelentkezési folyamat a csoportházirendet. A csoportházirend egy Windows-szolgáltatás, amelynek segítségével a rendszergazdák felhasználócsoportok beállításait adhatják meg. A cél az, hogy a csoportházirend ne induljon el addig, amíg meg nem valósul a vezeték nélküli hálózati hitelesítés. Az érvényes értéktartomány 0–65535 másodperc. A megadott érték a számítógép első olyan újraindítása után lép érvénybe, amikor ez a profil van megadva aktív profilként.

Ez a legördülő lista csak akkor használható, ha valamilyen EAP alapú hitelesítést választott.