### Dodatkowe funkcje zabezpieczeń

Dane funkcje zabezpieczeń zapobiegają atakom na klucze WEP sieci bezprzewodowej. Karta sieci bezprzewodowej automatycznie obsługuje każdą z danych funkcji, ale muszą one być włączone w punkcie dostępu.

Test integralności wiadomości (MIC)

Funkcja MIC zapobiega atakom typu bit-flip na szyfrowane pakiety. Przy ataku typu bit-flip osoba trzecia przechwytuje zaszyfrowaną wiadomość i wysyła dalej po wprowadzeniu kilku zmian. W wyniku czego odbiorca akceptują wiadomość jako prawidłową. Zabezpieczenie typu MIC dodaje kilka bajtów do każdego pakietu, aby ochronić je przed manipulacją.

Protokół TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)

Ta funkcja zapobiega atakom na klucz WEP polegającym na przejęciu przez osobę niepowołaną zaszyfrowanych pakietów i wykorzystaniu wektora inicjującego (IV) do odszyfrowania klucza WEP. Protokół TKIP usuwa tą możliwość, w celu zabezpieczenia zarówno kluczy WEP emisji, jak i emisji pojedynczej.

Rotacja klucza emisji

Uwierzytelnianie przy użyciu protokołu EAP dostarcza dla kart sieci bezprzewodowej dynamiczne klucze WEP emisji pojedynczej, ale używane są statyczne klucze emisji. W przypadku rotacji klucza WEP emisji punkt dostępu dostarcza dynamiczny klucz WEP emisji i zmienia go co pewien czas.