### Administración de la selección automática de perfiles

La inclusión de un perfil en la función de selección automática permite al adaptador inalámbrico seleccionar automáticamente dicho perfil en la lista de perfiles y utilizarlo para conectarse a la red.

Inclusión de un perfil en la selección automática de perfiles:

1. En la ficha Administración de perfiles, haga clic en el botón Ordenar perfiles.
2. Aparecerá la ventana Administración de la selección automática de perfiles, la cual incluye una lista de todos los perfiles creados en el cuadro Perfiles disponibles.
3. Resalte los perfiles que desee agregar a la selección automática de perfiles y, a continuación, haga clic en Agregar. Los perfiles aparecerán en el cuadro Perfiles seleccionados automáticamente.

Clasificación de los perfiles seleccionados automáticamente:

1. Resalte un perfil en el cuadro Perfiles seleccionados automáticamente.
2. Haga clic en las opciones Subir, Bajar o Eliminar según sea necesario.

> El primer perfil del cuadro Perfiles seleccionados automáticamente tiene la prioridad más alta y el último la prioridad más baja.

3. Haga clic en Aceptar.
4. Marque la casilla de verificación Seleccionar perfiles automáticamente.
5. Guarde el archivo de configuración modificado.

   Cuando se habilita la selección automática de perfiles al seleccionar la casilla de verificación Seleccionar perfiles automáticamente de la ficha Administración de perfiles, el adaptador del cliente realiza una exploración en búsqueda de una red disponible. El perfil con la prioridad más alta y la misma SSID que la de una de las redes encontradas es el que se utilizará para establecer la conexión a la red. Si se produce un error en la conexión, el adaptador del cliente intentará el perfil con la prioridad subsiguiente y que coincida con la SSID, y así sucesivamente.

Con la opción de selección automática de perfiles habilitada, el adaptador inalámbrico realiza una exploración en búsqueda de redes disponibles. Se utilizará el perfil con la prioridad más alta y la misma SSID que la de la red encontrada para establecer la conexión a la red. Si se produce un error en la conexión, el adaptador del cliente intentará el perfil con la prioridad subsiguiente.