### TCP/IP-konfiguration

Konfigurera TCP/IP-adressen för nätverksenheten:

1. Sedan du konfigurerat kortet för det trådlösa nätverket öppnar du Kontrollpanelen och därefter Nätverks- och fjärranslutningar.
2. Leta reda på den lokala anslutningen som hör till kortet för det trådlösa nätverket. Högerklicka på anslutningen och välj Egenskaper.
3. Välj Internet-protokoll (TCP/IP) och klicka på Egenskaper.
4. Klicka på alternativknappen Använd följande IP-adress och ange en IP-adress och nätmask. När du tilldelar en IP-adress och en nätmask gör du det möjligt för stationer att arbeta i åtkomstpunktsläge (infrastrukturläge) eller i ad hoc-läge, och att få Internet-åtkomst. Dessutom krävs information om standardgateway och DNS-server.

   Information om IP-konfigurationen (DHCP för att kunna tilldela IP-adress, IP-adresser för gateway och DNS-server) erhålls vanligtvis av IT-personalen på företaget.

5. Klicka på OK när du är klar.