### Scheda Protezione

In Utility del client Atheros, accedere alla scheda Protezione facendo clic su Nuovo o Modifica nella scheda Gestione profilo. Fare clic sulla scheda Protezione nella finestra Gestione profilo.

Modificare i campi nella scheda Protezione di Gestione profilo per configurare il profilo. Per definire la modalità di protezione, selezionare il pulsante di opzione corrispondente alla modalità di protezione desiderata. Accertarsi inoltre di modificare le schede Generale e Avanzate.

Nota: se la casella di controllo Profilo bloccato è selezionata, non è possibile rimuovere né modificare il profilo. I campi della password, invece, possono essere modificati. Rivolgersi all'amministratore di sistema.

Impostazione opzioni di protezione

Tipo di modalità di protezione utilizzato dalla stazione. Di seguito sono elencate alcune delle opzioni incluse:

- WPA/WPA2/CCKM
- Frase chiave WPA/WPA2
- 802.1x
- Chiave già condivisa (WEP statico)
- Nessuna

Queste opzioni definiscono la chiave di crittografia univoca per la protezione della configurazione di rete.

WPA/WPA2

Attiva l'uso di WPA (Wi-Fi Protected Access).

Scegliendo WPA/WPA2 si apre il menu a discesa WPA/WPA2 EAP. Le opzioni comprendono:

- EAP-FAST
- EAP-TLS
- EAP-TTLS
- EAP-SIM
- PEAP (EAP-GTC)
- PEAP (EAP-MSCHAP V2)
- LEAP

Frase chiave WPA/WPA2 | Attiva la protezione tramite parola chiave WPA/WPA2. Fare clic sul pulsante Configura e immettere la frase chiave WPA/WPA2.

802.1x

Attiva la protezione 802.1x. Questa opzione richiede privilegi di amministrazione IT.

Scegliendo 802.1x si apre il menu a discesa del tipo 802.1x EAP. Le opzioni comprendono:

- EAP-FAST
- EAP-TLS
- EAP-TTLS
- EAP-SIM
- PEAP (EAP-GTC)
- PEAP (EAP-MSCHAP V2)
- LEAP

Se il WEP del punto di accesso al quale l'adattatore wireless si sta associando è impostato su Opzionale e il client ha il WEP attivato, accertarsi che l'opzione Consenti associazione a celle miste della scheda Protezione sia selezionata per consentire l'associazione.

Chiave già condivisa
(WEP statico)

Abilita l'uso delle chiavi già condivise definite sia nel punto di accesso che nella stazione.

Per definire chiavi di codifica già condivise, scegliere il pulsante di opzione Chiave già condivisa e fare clic sul pulsante Configura per immettere dati nella finestra Definisci chiavi già condivise.

Se il WEP del punto di accesso al quale l'adattatore wireless si sta associando è impostato su Opzionale e il client ha il WEP attivato, accertarsi che l'opzione Consenti associazione a celle miste della scheda Protezione sia selezionata per consentire l'associazione.

Nessuna | Nessuna protezione (opzione sconsigliata).
Consenti associazione a celle miste | Selezionare questa casella di controllo se il WEP del punto di accesso al quale l'adattatore wireless si associa è impostato su Opzionale e WEP è attivato sull'adattatore del client. In caso contrario, il client non sarà in grado di stabilire una connessione con il punto di accesso.

Limita il tempo per la ricerca del controller di dominio a

Selezionare questa casella di controllo e immettere il numero di secondi (fino a 300) trascorsi i quali si verifica il timeout del processo di autenticazione durante il tentativo di individuazione del controller di dominio. L'immissione di un valore pari a zero equivale alla deselezione di questa casella di controllo, ovvero non viene impostato alcun limite temporale per la ricerca del controller di dominio.

Nota: il timeout del processo di autenticazione si verifica quando si verifica il timeout del timer dell'autenticazione o quando viene raggiunto il tempo limite impostato per l'individuazione del controller di dominio.

Ritardo criteri di gruppo

Specifica il tempo trascorso prima che la procedura di accesso di Windows avvii i criteri di gruppo. I criteri di gruppo sono una funzionalità di Windows utilizzata dagli amministratori per specificare le opzioni di configurazione per gruppi di utenti. L'obiettivo consiste nel posticipare l'avvio dei criteri di gruppo fino al completamento dell'autenticazione di rete wireless. Gli intervalli validi sono inclusi tra 0 e 65535 secondi. Il valore impostato diventa effettivo dopo il riavvio del computer con questo profilo impostato come profilo attivo.

Questo menu a discesa risulta attivo solo se è stata selezionata l'autenticazione basata su EAP.