### Använda EAP-TTLS-säkerhet

Om du vill använda EAP-säkerhet i Atheros klientverktyg öppnar du fliken Säkerhet i fönstret Profilhantering.

1. På fliken Säkerhet markerar du alternativknappen WPA/WPA2.
   Eller: Markera alternativknappen 802.1x på fliken Säkerhet.
2. Välj EAP-TTLS på den nedrullningsbara menyn.

Aktivera EAP-TTLS-säkerhet:

Om du vill använda EAP-TTLS-säkerhet måste EAP-TTLS-certifikatet finnas i datorn. Fråga den IT-ansvarige.

1. Om EAP-TTLS stöds väljer du EAP-TTLS i den nedrullningsbara menyn till höger och klickar sedan på knappen Konfigurera.
2. Välj lämpligt certifikat i listan och klicka på OK.
3. Ange ett användarnamn för EAP-autentisering:

> - Markera Använd Windows-användarnamn för att använda Windows-användarnamnet som EAP-användarnamn.
> - Eller: Ange ett EAP-användarnamn i fältet Användarnamn för att använda ett annat användarnamn och lösenord och starta autentiseringsprocessen för EAP.

4. Klicka på Inställningar och:

> - Låt servernamnsfältet vara tomt för klienten om du vill att certifikat från servrar med ett certifikat signerat av utfärdaren, från den nedrullningsbara listan för nätverkscertifikatutfärdare, ska accepteras. (rekommenderas)
> - Ange domännamnet för servern från vilken klienten kommer att acceptera ett certifikat.
> - Ändra vid behov inloggningsnamnet.

5. Klicka på OK.
6. Aktivera profilen.