### Speciális lap

Az Atheros Client Utility segédprogram Speciális lapjának megnyitásához kattintson a Profilkezelő lap Új vagy Módosítás gombjára, majd a Profilkezelőn belül válassza a Speciális lapot.

A profil beállításához módosítsa a Profilkezelő Speciális lapján található mezőket.

Végezze el a szükséges módosításokat az Általános és a Biztonság lapon is.

Átviteli teljesítmény | Itt adható meg a 802.11b/g és 802.11a szabványokhoz használandó átviteli teljesítmény (mW). A tényleges átviteli teljesítményt a szabályozó tartomány vagy hardveres tényezők korlátozhatják. Ne feledje azt sem, hogy a rendszergazda jogosult zárolni ezeket a teljesítményszinteket, hogy a beállított értékeket ne lehessen megváltoztatni.

Energiatakarékos mód

Lehetséges értékei:

- Maximális: a hozzáférési pont egy pufferben tárolja a vezeték nélküli adapter számára a beérkezett üzeneteket. Az adapter rendszeres időközönként lekérdezi a hozzáférési pontot, hogy van-e ott várakozó üzenet.
- Normál: nagyszámú csomag beolvasásakor úgy működik, mint a maximális üzemmód, a csomagok beolvasása után pedig visszavált energiatakarékos üzemmódra.
- Kikapcsolva: kikapcsolja az energiatakarékos üzemmódot, így mivel a vezeték nélküli adapter folyamatosan kap tápfeszültséget, rövid válaszidővel olvassa be az üzeneteket.

Hálózattípus | Megadja a hálózat típusát, amely lehet infrastruktúra (hozzáférési pontokat használó üzemmód) vagy ad hoc.
802.11b előtagja | Meghatározza a 802.11b előtagját. Az alapértelmezett beállítás Rövid és hosszú (hozzáférési pontokat használó üzemmód), amely lehetővé teszi mind a rövid, mind a hosszú fejlécek használatát a 802.11b keretekben. Az adapter rövid rádiós fejléceket csak akkor tud használni, ha a hozzáférési pont ismeri és használja azokat. Ha azt szeretné, hogy az adapter ne használjon rövid fejléceket, válassza a Csak hosszú értéket.

Vezeték nélküli üzemmód

Hozzáférési pontokkal rendelkező hálózatban 5 GHz-es, 54 Mb/s sebességű, 4,9 GHz-es, 54/27/13,5 Mb/s sebességű, 2,4 GHz-es, 54 Mb/s sebességű, 2,4 GHz-es, 11 Mb/s sebességű, Szolgáltatásminőség (QoS), eXtended Range (XR) TM és Super AG üzemmódok közül választhat.

[eXtended Range(XR): http://www.atheros.com/pt/index.html][Super AG: http://www.atheros.com/pt/index.html]

A vezeték nélküli adapternek meg kell felelnie azon hozzáférési pont vezeték nélküli üzemmódjának, amelyhez kapcsolódik.

Ad hoc hálózatok indításakor használt vezeték nélküli üzemmód

Ha az adapter az összes rendelkezésre álló üzemmód végigpásztázása után sem talál egyező hálózatnevet, ad hoc hálózat indításához válassza az 5 GHz-es, 54 Mb/s sebességű, az 5 GHz-es, 108 Mb/s sebességű vagy a 2,4 GHz-es, 54/11 Mb/s sebességű üzemmódot.

Ez az üzemmód lehetőséget ad a vezeték nélküli adapter által használt csatorna kiválasztására is. Hogy mely csatornák érhetők el, az a szabályozó tartománytól függ. Ha az adapter nem talál másik ad hoc adaptert, ez a beállítás határozza meg, hogy melyik csatornát használja az ad hoc hálózat elindításához.

A vezeték nélküli adapternek meg kell felelnie azon ügyfél a vezeték nélküli üzemmódjának és csatornájának, amelyhez kapcsolódik.

802.11 hitelesítési mód

Válassza ki, hogy a vezeték nélküli adapter milyen módszert használjon a hozzáférési pontokhoz kapcsolódás során a hitelesítéshez.

- Automatikus: az adapter megosztott hitelesítéssel próbálkozik, de ha az sikertelen, átvált nyílt hitelesítés használatára.
- Nyílt: lehetővé teszi, hogy az adapter a WEP-beállításoktól függetlenül megkísérelje a hitelesítést. A hozzáférési ponttal csak akkor jön létre kapcsolat, ha az adapter és a hozzáférési pont WEP-kulcsai megegyeznek.
- Megosztott: az adapter csak azonos WEP-kulccsal rendelkező hozzáférési pontokhoz kapcsolódhat.

Barangolási erősség | Itt kiválasztható az ügyfél barangolási agresszivitásának megfelelő barangolási szint. Öt barangolási szint közül választhat a Nagyon kicsi szinttől a Nagyon nagy szintig, amelyek lehetővé teszik, hogy mindig a legjobb teljesítményt válassza különböző környezetekben, például otthon vagy a munkahelyén.

Infrastruktúrás (hozzáférési pontokat tartalmazó) hálózatok esetén az Elsődleges hozzáférési pontok gombra kattintva megadhat négy olyan hozzáférési pontot, amelyekhez leginkább szeretné, hogy az ügyféladapter megpróbáljon kapcsolódni.