### Informations avancées sur l'état

Dans l'utilitaire ACU, cliquez sur le bouton Avancées de l'onglet État actuel pour afficher des informations avancées sur le programme et son fonctionnement. L'onglet État actuel ne nécessite aucune configuration.

Le tableau ci-après décrit les éléments présents dans l'écran État avancé.

Nom de réseau (SSID) | Affiche le nom du réseau sans fil. Configurez le nom du réseau dans l'onglet Général.
Authentification basée sur serveur | Indique si l'authentification basée sur serveur est utilisée.
Cryptage des données | Indique le type de cryptage utilisé par le pilote. Configurez le type de cryptage dans l'onglet Sécurité.
Type d'authentification | Affiche le mode d'authentification. Configurez le mode d'authentification dans l'onglet Général.
Vérification de l'intégrité des messages | Indique si la vérification de l'intégrité des messages (option MIC) est activée. Cette option empêche les attaques de type “ bit-flip ” (inversion de bit) au niveau des paquets cryptés.
Nom du point d'accès associé | Affiche le nom du point d'accès associé à la carte sans fil.
Adresse IP du point d'accès associé | Affiche l'adresse IP du point d'accès associé à la carte sans fil.
Adresse MAC du point d'accès associé | Affiche l'adresse MAC du point d'accès associé à la carte sans fil.
Économie d'énergie MIMO 11n | Affiche l'état du mode Économie d'énergie MIMO. Disponible uniquement pour les périphériques conformes à la norme 802.11n.
Mode Économie d'énergie | Affiche le mode Économie d'énergie. En mode Ad Hoc, la gestion de l'alimentation est désactivée. Configurez le mode Économie d'énergie dans l'onglet Options avancées.
Niveau de puissance actuel | Affiche le niveau de puissance de transmission en mW. Configurez le niveau de puissance de transmission dans l'onglet Options avancées.
Niveaux de puissance disponibles | Affiche les niveaux de puissance disponibles pour les fréquences 5 GHz et 2,4 GHz.
Puissance du signal actuel | Affiche la puissance du signal actuel en dBm.
Niveau de bruit actuel | Affiche le niveau de bruit actuel en dBm.
Temps de bon fonctionnement | Indique depuis combien de temps la carte client est sous tension (au format Heures:Minutes:Secondes). Si la carte fonctionne depuis plus de 24 heures, cette durée est indiquée au format Jours:Heures:Minutes:Secondes.
Préambule de la norme 802.11b | Affiche le format du préambule de la norme 802.11b. Configurez ce format dans l'onglet Options avancées.
Taux de réception actuel | Affiche le taux de réception actuel en Mbps.
Taux de transmission actuel | Affiche le taux de transmission actuel en Mbps.
Canal | Affiche le canal actuellement connecté.
Canal de contrôle | Affiche le canal de contrôle actuel. Disponible uniquement pour les périphériques conformes à la norme 802.11n.
Canal d'extension | Affiche le canal d'extension. S'affiche uniquement si le poste de travail est connecté à un canal 40 MHz. Disponible uniquement pour les périphériques conformes à la norme 802.11n.
Fréquence | Affiche la fréquence utilisée par le poste de travail.
Fréquence de contrôle | Affiche la fréquence de contrôle utilisée par le poste de travail. Disponible uniquement pour les périphériques conformes à la norme 802.11n.
Fréquence d'extension | Affiche la fréquence d'extension utilisée par le poste de travail. Disponible uniquement pour les périphériques conformes à la norme 802.11n.
Ensemble de canaux | Affiche l'ensemble de canaux actuel.
Largeur de canal | Affiche la largeur de canal. Disponible uniquement pour les périphériques conformes à la norme 802.11n.
QoS | Type de qualité de service actuellement utilisé par votre carte client. Sur les réseaux WLAN sans fil, QoS permet de hiérarchiser le trafic à partir du point d’accès selon la classification du trafic WLAN. La valeur Aucun signifie que le mode QoS standard (WMM) est désactivé. En revanche, la valeur WMM signifie qu’un composant de la norme WLAN IEEE 802.11e relative à la QoS est activé.