### Separador Avançadas

No Utilitário Cliente Atheros, aceda ao separador Avançadas clicando em Novo ou Modificar no separador Gestão de Perfil e clique no separador Avançadas em Gestão de Perfil.

Edite os campos no separador Avançadas da Gestão de Perfil para configurar o perfil.

Certifique-se de que os separadores Geral e Segurança também são editados.

Nível de potência transmitida | Selecciona o nível de potência transmitida para 80211b/g ou 802.11a em mW. A potência real transmitida pode ser limitada pelo domínio regulador ou por limitações de hardware. Note que o administrador tem o privilégio de bloquear estes níveis de potência, de modo a que estes valores sejam pré-seleccionados e não editáveis.

Modo de poupança de energia

Especifique:

- O modo Máximo faz com que o ponto de acesso guarde temporariamente as mensagens recebidas para o adaptador sem fios. O adaptador consulta periodicamente o ponto de acesso para verificar se existem mensagens em espera.
- Normal utiliza Máximo para obter um grande número de pacotes e volta ao modo de poupança de energia após obtenção dos pacotes.
- Desligar desactiva a poupança de energia, activando o adaptador sem fios continuamente durante o tempo de resposta de uma mensagem curta.

Tipo de rede | Especifica a rede como infrastrutura (modo de ponto de acesso) ou ad hoc.
Preâmbulo 802.11b | Especifica a definição de preâmbulo em 802.11b. A predefinição é Curto & Longo (modo de ponto de acesso), que permite ambos os cabeçalhos curto e longo nos frames 802.11b. O adaptador só pode utilizar cabeçalhos de rádio curtos se o ponto de acesso os suportar e utilizar. Opte pela definição Só Longo para substituir a permissão de frames curtos.

Modo sem fios

Especifica funcionamento 5 GHz 54Mbps, 4.9 GHz 54/27/13.5Mbps, 2.4 GHz 54 Mbps, 2.4 GHz 11Mbps, Quality of Service, eXtended Range (XR)TM ou Super AG em rede de ponto de acesso.

[eXtended Range(XR): http://www.atheros.com/pt/index.html][Super AG: http://www.atheros.com/pt/index.html]

O adaptador de rede tem de corresponder ao modo sem fios do ponto de acesso ao qual está associado.

Modo Sem Fios ao Iniciar uma Rede Ad Hoc

Especifica 5 GHz 54 Mbps, 5 GHz 108 Mbps ou 2.4 GHz 54/11 Mbps para iniciar uma rede ad hoc se não for encontrado um nome de rede correspondente, depois de procurar todos os modos disponíveis.

Este modo também permite a selecção do canal utilizado pelo adaptador. Os canais disponíveis dependem do domínio regulador. Se o adaptador não encontrar quaisquer outros adaptadores ad hoc, esta selecção especifica qual o canal com o qual o adaptador inicia a rede ad hoc.

O adaptador sem fios tem de corresponder ao modo sem fios e ao canal do cliente ao qual se está associado.

Modo de Autenticação 802.11

Seleccione o modo utilizado pelo adaptador sem fios na autenticação para uma porta de acesso:

- Automático faz com que o adaptador tente a autenticação utilizando a opção Partilhada, mas abre a autenticação, caso a opção Partilhada falhe.
- Abrir permite ao adaptador tentar a autenticação independentemente das definições WEP. Só se associará com o ponto de acesso, caso se verifique correspondência entre as chaves WEP do adaptador e do ponto de acesso.
- Partilhada só permite ao adaptador associar-se com os pontos de acesso que têm a mesma chave WEP.

Força do Roaming | Seleccione o nível de roaming que se adapte à agressividade de roaming do cliente. Cinco níveis de roaming de Very Low (Muito Baixo) a Very High (Muito Alto) permitem o melhor desempenho em vários ambientes, tais como a casa ou o escritório.

Para redes de infrastrutura (ponto de acesso), clique no botão APs Preferidos para especificar até quatro pontos de acesso, aos quais o adaptador cliente deveria tentar associar-se.