### Gestion de la sélection automatique des profils

Si l'option de sélection automatique est définie pour un profil, la carte sans fil le sélectionne automatiquement dans la liste des profils et l'utilise pour se connecter au réseau.

Pour définir la sélection automatique d'un profil :

1. Dans l'onglet Gestion des profils, cliquez sur le bouton Ordre des profils.
2. La fenêtre Gestion de la sélection automatique des profils s'affiche et la liste de tous les profils créés apparaît dans la zone Profils disponibles.
3. Choisissez les profils à ajouter à la sélection automatique, puis cliquez sur le bouton Ajouter. Les profils apparaissent dans la zone Profils sélectionnés automatiquement.

Pour définir l'ordre des profils sélectionnés automatiquement :

1. Sélectionnez un profil dans la zone Profils sélectionnés automatiquement.
2. Cliquez sur Monter, Descendre ou Supprimer selon l'ordre souhaité.

> Le premier profil figurant dans la zone Profils sélectionnés automatiquement a la priorité la plus élevée, tandis que le dernier profil a la priorité la plus basse.

3. Cliquez sur OK.
4. Cochez la case Sélection automatique des profils.
5. Enregistrez le nouveau fichier de configuration.

   Lorsque la case Sélection automatique des profils est cochée dans l'onglet Gestion des profils, la carte client recherche un réseau disponible. Le profil utilisé pour se connecter au réseau est celui qui a la priorité la plus élevée et le même SSID que l'un des réseaux détectés. En cas d'échec de la connexion, la carte client tente d'utiliser le profil suivant dans l'ordre de priorité, avec un SSID identique à celui du réseau, et ainsi de suite.

Si la sélection automatique des profils est activée, la carte sans fil recherche tous les réseaux disponibles. Le profil utilisé pour se connecter au réseau est celui qui a la priorité la plus élevée et le même SSID que l'un des réseaux détectés. En cas d'échec de la connexion, la carte client tente d'utiliser le profil suivant dans l'ordre de priorité.