### Применение режима защиты EAP-TTLS

Режим защиты EAP активизируется на вкладке Защита окна «Управление схемами» клиентской утилиты Atheros.

1. На вкладке «Защита» выберите кнопку с зависимой фиксацией WPA/WPA2.
   ИЛИ: На вкладке «Защита» выберите кнопку с зависимой фиксацией 802.1x .
2. В раскрывающемся меню выберите EAP-TTLS.

Включение режима защиты EAP-TTLS:

Чтобы активировать режим защиты EAP-TTLS, необходимо загрузить на компьютер сертификаты EAP-TTLS. За справками обращайтесь к администратору сети.

1. Если режим защиты EAP-TTLS поддерживается, выберите в расположенном справа раскрывающемся меню пункт EAP-TTLS, после чего нажмите кнопку Настроить.
2. Выберите в раскрывающемся меню соответствующий сертификат и нажмите «OK».
3. Укажите имя пользователя для идентификации по протоколу EAP:

> - Установите флажок Применять имя пользователя Windows для использования имени пользователя Windows в качестве имени пользователя EAP.
> - ИЛИ: В поле «Имя пользователя» введите имя пользователя для протокола EAP, которое будет применяться в качестве отдельного имени пользователя при запуске процедуры идентификации по протоколу EAP.

4. Нажмите кнопку «Настройки» и выполните следующие действия:

> - Для принятия с любого сервера сертификата с подписью сертифицирующего органа, указанного в списке сетевых сертифицирующих органов, оставьте поле имени сервера незаполненным (рекомендуется).
> - Введите доменное имя сервера, с которого клиентский узел будет принимать сертификат.
> - При необходимости смените регистрационное имя.

5. Нажмите OK.
6. Активизируйте схему.