### Registerkarte „Diagnose“

Die Registerkarte „Diagnose“ des Atheros-Clienthilfsprogramms bietet Schaltflächen zum Abrufen von Empfangs- und Übertragungsstatistiken. Sie muss nicht konfiguriert werden.

Auf der Registerkarte „Diagnose“ werden die folgenden Empfangs- und Übertragungsdiagnosen für Frames aufgeführt, die der drahtlose Netzwerkadapter empfangen oder übertragen hat:

- Übertragene und empfangene Multicast-Pakete
- Übertragene und empfangene Broadcast-Pakete
- Übertragene und empfangene Unicast-Pakete
- Gesamtanzahl übertragener und empfangener Byte

Klicken Sie auf die Schaltfläche Adapterinformationen, um weitere allgemeine Informationen zum drahtlosen Netzwerkadapter und dem Treiber für die Netzwerktreiber-Schnittstellenspezifikation (Network Driver Interface Specification, NDIS) zu erhalten.

Klicken Sie auf der Registerkarte „Diagnose“ auf die Schaltfläche „Erweiterte Statistik“, um zudem statistische Empfangs- und Übertragungsinformationen zu den folgenden Empfangs- und Übertragungsdiagnosen für Frames anzuzeigen, die vom drahtlosen Netzwerkadapter empfangen oder übertragen wurden.

Übertragene Frames

- Korrekt übertragene Frames
- Erneut versuchte Frames
- Fallengelassene Frames
- Keine ACK-Frames
- ACK-Frames
- RTS-Frames
- CTS-Frames
- Keine CTS-Frames
- Erneut versuchte RTS-Frames
- Erneut versuchte Datenframes

Erhaltene Frames

- Korrekt erhaltene Frames
- Empfangene Beacons
- Mit Fehlern erhaltene Frames
- CRC-Fehler
- Verschlüsselungsfehler
- Doppelte Frames
- Zugriffspunktunstimmigkeiten
- Datenratenunstimmigkeiten
- Authentifizierungszeitüberschreitung
- Authentifizierungszurückweisungen: Die Anzahl der fehlgeschlagenen Zugriffspunktauthentifizierungen, die der drahtlose Netzwerkadapter empfangen hat
- Verbindungszeitüberschreitung
- Verbindungszurückweisungen: Die Anzahl der abgelehnten Zugriffspunktauthentifizierungen, die der drahtlose Netzwerkadapter empfangen hat
- Standard-MIC OK
- Standard-MIC-Fehler
- CKIP MIC OK
- CKIP MIC-Fehler