### Brug af EAP-TTLS Sikkerhed

For at bruge EAP-sikkerhed i hjælpeprogrammet til Atheros Client skal du åbne fanen Sikkerhed i vinduet Profilstyring.

1. På fanen Sikkerhed skal du vælge alternativknappen WPA/WPA2.
   ELLER: Vælge alternativknappen 802.1x på fanen Sikkerhed.
2. Vælg EAP-TTLS fra rullemenuen.

Aktivering af EAP-TTLS sikkerhed:

For at bruge EAP-TTLS-sikkerhed skal maskinen allerede have indlæste EAP-TTLS-certifikater. Kontakt den IT-ansvarlige.

1. Hvis EAP-TTLS understøttes, skal du vælge EAP-TTLS fra rullemenuen til højre og derefter klikke på knappen Konfigurer.
2. Vælg det relevante certifikat fra rullelisten, og klik på OK.
3. Angiv et brugernavn til EAP-godkendelse:

> - Marker Brug Windows-brugernavn for at bruge Windows-brugernavn som EAP-brugernavnet.
> - ELLER: Indtast et EAP-brugernavn i feltet Brugernavn for at bruge et separat brugernavn og adgangskode og starte EAP-godkendelsesprocessen.

4. Klik på Indstillinger og:

> - Lad servernavnfeltet være tomt for at klienten skal acceptere et certifikat fra enhver server med et certifikat, der er underskrevet af autoriteten, der er vist på rullelisten med netværkscertifikatautoriteter. (anbefales)
> - Indtast domænenavnet på serveren, hvorfra klienten accepterer et certifikat.
> - Skift loginnavn, hvis det er nødvendigt.

5. Klik på OK.
6. Aktiver profilen.