### Systeemvereisten

> Naast de items die bij de clientadapter zijn geleverd, hebt u de volgend items nodig om de adapter te installeren en te gebruiken.

> - Een computer waarop het besturingssysteem Windows 2000 of XP wordt uitgevoerd en die is uitgerust met een 32-bits CardBus-sleuf of een lege PCI-uitbreidingssleuf.
> - Service Pack 1 voor Windows XP (aanbevolen)
> - 20 MB vrije schrijfruimte (minimum)
> - 128 MB RAM of meer (aanbevolen)
> - De geschikte hulpmiddelen voor het verwijderen van de behuizing van de computer en de stofkap van de uitbreidingssleuf en voor het monteren van de antennevoet.
> - De certificeringsinstantie en gebruikerscertificaten voor EAP-TLS-verificatie of certificaat van certificeringsinstantie voor PEAP-verificatie
> - Als uw draadloos EAP-TLS- of PEAP-verificatie gebruikt, certificeringsinstantie en gebruikerscertificaten voor EAP-TLS-verificatie of certificaat van certificeringsinstantie voor PEAP-verificatie.
> - Als uw draadloos netwerk PEAP-verificatie (EAP-GTC) gebruikt met een gebruikersdatabase met een eenmalige time-out, hebt u een hardware-apparaat met token en een token van de hardware of software als wachtwoord.

> De volgende informatie van uw systeembeheerder:

> - De logische naam voor uw werkstation (ook bekend als clientnaam)
> - De protocollen die nodig zijn om een binding te maken met de clientadapter, zoals TCP/IP
> - De hoofdlettergevoelige SSID (service set identifier) voor uw RF-netwerk
> - Als uw netwerkinstellingen geen DHCP-server, IP-adres, subnetmasker en standaard gateway-adres van uw computer bevatten
> - De WEP-sleutels (wired equivalent privacy) van de toegangspunten waarmee u clientadapter zal communiceren als uw draadloos netwerk statische WEP gebruik voor de beveiliging
> - De gebruikersnaam en het wachtwoord voor uw netwerkaccount.