### Απαιτήσεις συστήματος

> Εκτός από τα στοιχεία που συνοδεύουν τον προσαρμογέα πελάτη, θα χρειαστείτε και τα παρακάτω προκειμένου να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα:

> - Υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows 2000 ή XP και με υποδοχή Cardbus των 32-bit ή κενή υποδοχή προέκτασης PCI
> - Service Pack 1 για Windows XP (συνιστάται)
> - 20 MB ελεύθερου χώρου στη μονάδα σκληρού δίσκου (ελάχιστο)
> - 128 MB μνήμης RAM ή παραπάνω (συνιστάται)
> - Τα κατάλληλα εργαλεία για την αφαίρεση του καλύμματος του υπολογιστή και του καλύμματος της υποδοχής επέκτασης από τη σκόνη, καθώς και για την τοποθέτηση της βάσης της κεραίας
> - Φορέα πιστοποίησης (CA) και πιστοποιητικά χρήστη για έλεγχο ταυτότητας EAP-TLS ή πιστοποιητικά CA για έλεγχο ταυτότητας PEAP
> - Εάν το ασύρματο δίκτυο χρησιμοποιεί έλεγχο ταυτότητας EAP-TLS ή PEAP, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε Φορέα πιστοποίησης (CA) και πιστοποιητικά χρήστη EAP-TLS για έλεγχο ταυτότητας ή πιστοποιητικό CA για έλεγχο ταυτότητας PEAP
> - Εάν το ασύρματο δίκτυό σας χρησιμοποιεί έλεγχο ταυτότητας PEAP (EAP-GTC) με βάση δεδομένων χρηστών με OTP, θα πρέπει να διαθέτετε διακριτικό υλικού καθώς και τον κωδικό πρόσβασης του διακριτικού υλικού ή λογισμικού.

> Τις παρακάτω πληροφορίες από το διαχειριστή του συστήματός σας:

> - Το λογικό όνομα του σταθμού εργασίας σας (γνωστό και ως όνομα πελάτη)
> - Το πρωτόκολλο που απαιτείται για σύνδεση στον προσαρμογέα πελάτη, όπως το TCP/IP
> - Το SSID, με διάκριση πεζών-κεφαλαίων, για το δίκτυο RF
> - Εάν το δίκτυό σας δεν περιλαμβάνει διακομιστή DHCP, θα πρέπει να έχετε στη διάθεση σας τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου και την προεπιλεγμένη διεύθυνση πύλης του υπολογιστή σας
> - Τα κλειδιά WEP των σημείων πρόσβασης με τα οποία θα επικοινωνήσει ο προσαρμογέας πελάτη, εάν το ασύρματο δίκτυό σας χρησιμοποιήσει στατικό WEP για ασφάλεια
> - Το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού του δικτύου σας