### 고급 탭

Atheros 클라이언트 유틸리티의 프로필 관리 탭에서 새로 만들기 또는 수정을 누른 후 프로필 관리의 고급 탭을 눌러 고급 탭에 액세스할 수 있습니다.

프로필 구성을 위해 프로필 관리 고급 탭의 필드를 편집합니다.

일반 및 보안 탭도 편집해야 합니다.

전송 전원 수준 | 80211b/g 또는 802.11a의 전송 전원 수준을 선택합니다(단위: mW). 실제 전송 전원은 제어 도메인이나 하드웨어 한계에 따라 제한될 수 있습니다. 또한 관리자는 전원 수준을 잠그는 권한이 있으므로 이들 값은 사전에 선택되며 편집이 불가능합니다.

절전 모드

다음과 같이 지정합니다.

- 최대 모드로 설정하는 경우 액세스 지점(AP)은 무선 어댑터에 들어오는 메시지를 버퍼링합니다. 어댑터는 대기 중인 메시지가 있는지 확인하기 위해 주기적으로 액세스 지점(AP)을 폴링합니다.
- 일반 모드로 설정하면 많은 수의 패킷을 검색하는 경우에는 최대 모드를 사용하고 패킷 검색 후에는 절전 모드로 전환됩니다.
- 해제하면, 절전을 해제하여 짧은 메시지 응답 시간 동안 무선 어댑터에 지속적인 전력을 공급합니다.

네트워크 종류 | 네트워크를 인프라(액세스 지점 모드) 또는 ad hoc 중 하나로 지정합니다.
802.11b 프리앰블 | 802.11b.의 프리앰블 설정을 지정합니다. 기본 설정은 Short & Long(AP 모드)이고, 802.11b 프레임에 짧은 헤더와 긴 헤더를 모두 허용합니다. 액세스 지점(AP)에서 짧은 라디오 헤더를 지원 및 사용하는 경우 어댑터는 짧은 라디오 헤더만 사용할 수 있습니다. Long만 사용으로 설정하면 짧은 프레임 허용은 무시됩니다.
무선 모드 | 액세스 지점(AP) 네트워크에서 5GHz 54Mbps, 4.9GHz 54/27/13.5Mbps, 2.4GHz 54Mbps, 2.4GHz 11Mbps, 서비스 품질, eXtended Range(XR)TM 또는 Super AG 작동을 지정합니다. [eXtended Range(XR): http://www.atheros.com/pt/index.html][Super AG: http://www.atheros.com/pt/index.html] 무선 어댑터는 연결되는 액세스 지점(AP)의 무선 모드와 일치해야 합니다.

Ad Hoc 네트워크 시작 시 무선 모드

사용 가능한 모드를 모두 스캔한 후에도 일치하는 네트워크 이름이 검색되지 않는 경우 ad hoc 네트워크를 시작하려면 5GHz 54Mbps, 5GHz 108Mbps, 2.4GHz 54/11Mbps를 지정합니다.

이 모드에서도 무선 어댑터가 사용하는 채널을 선택할 수 있습니다. 사용 가능한 채널은 제어 도메인에 따라 다릅니다. 어댑터가 다른 ad hoc 어댑터를 찾지 못하면, ad hoc 네트워크를 시작하는 어댑터가 포함된 채널을 지정합니다.

무선 어댑터는 연결되는 클라이언트의 무선 모드 및 채널과 일치해야 합니다.

.11 Authentication Mode

무선 어댑터가 액세스 지점(AP) 인증에 사용하는 모드를 선택합니다.

- 자동 모드에서, 어댑터는 공유를 사용하여 인증을 시도하지만 공유에 실패하면 공개 인증으로 전환됩니다.
- 공개 모드에서, 어댑터는 WEP 설정에 상관없이 인증을 시도합니다. WEP 키가 어댑터와 액세스 지점(AP)에서 모두 일치하는 경우에만 AP와 연결됩니다.
- 공유 모드에서, 어댑터는 동일한 WEP 키가 있는 액세스 지점(AP)에만 연결할 수 있습니다.

로밍 강도 | 클라이언트의 로밍 강도에 적합한 로밍 수준을 선택합니다. 매우 낮음에서 매우 높음까지의 다섯 가지 로밍 수준 범위로 가정이나 사무실과 같은 다양한 환경에서 최선의 성능을 보장합니다.

인프라(AP) 네트워크의 경우, 기본 AP 단추를 눌러 클라이언트 어댑터가 연결을 시도할 액세스 지점(AP)을 최대 4개까지 지정합니다.