### その他のセキュリティ機能

これらの機能によって、ワイヤレス ネットワークの WEP キーに対する攻撃を防ぎます。ワイヤレス アダプタは、それぞれの機能を自動的にサポートしますが、これらの機能をアクセスポイントで有効にする必要があります。

メッセージ完全性チェック (MIC)

MIC は、暗号化されたパケットに対するビット反転攻撃を防ぎます。ビット反転攻撃では、暗号化されたメッセージを傍受してそれに変更を加えてから再送信します。 したがって受信者はそのメッセージを適正なものとして受信します。 MIC は、各パケットに数バイト追加して、改ざんを防止します。

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)

この機能は、誰かが暗号化されたパケットを取得し、自分の IV （初期化ベクタ） を使用してその WEP キーを解読するという、WEP に対する攻撃を防ぎます。TKIP はユニキャスト WEP キーとブロードキャスト WEP キーを保護するために、予測可能性を除去します。

ブロードキャスト キー ローテーション

EAP 認証では、ワイヤレス アダプタに対して動的ユニキャスト WEP キーが提供されますが、静的ブロードキャスト キーが使用されます。ブロードキャスト WEP キー ローテーションでは、アクセスポイントが動的ブロードキャスト WEP キーを提供し、それをときどき変更します。