### Systemstatusfeltikon

Systemstatusfeltikonet vises nederst på skjermen og viser signalstyrken ved hjelp av farger og indikatoren for mottatt signalstyrke (Received Signal Strength Indication – RSSI).

Hold markøren over systemstatusfeltikonet for å vise gjeldende konfigurasjonsprofilnavn, tilknytning, sende- og mottakshastighet og navn og IP-adresse til det trådløse nettverkskortet.

Høyreklikk systemstatusfeltikonet for å:

Hjelp | Åpne den elektroniske hjelpen
Åpne Atheros Client Utility | Starte Atheros Client Utility (ACU). Bruk ACU for å konfigurere profilen eller vise status- og statistikkinformasjon.
Klientstyrt test | Kjør Klientstyrt testverktøy.
Innstillinger | Angi oppstarts- og menyalternativer for ACU. Merk av om programmet skal startes automatisk når Windows starter, og om menyelementene skal vises på hurtigmenyen.
Aktiver/Deaktiver radio | Aktiver eller deaktiver radiofrekvenssignal.
Manuell LEAP-pålogging | Logg på LEAP manuelt hvis LEAP er konfigurert til å spørre etter brukernavn og passord ved hver pålogging.
Godkjenn på nytt | Godkjenn på nytt mot tilknytningspunktet.
Velg profil | Klikk en konfigurasjonsprofil for å bytte til den. Hvis det ikke finnes en konfigurasjonsprofil for en tilkopling, må du legge til en profil først.

Vis tilkoplingsstatus

Vis vinduet Tilkoplingsstatus. Dette vinduet viser informasjon om tilkoplingen.

Aktiv profil | Viser navnet til den aktive konfigurasjonsprofilen.
Automatisk profilvalg | Viser om automatisk profilvalg er aktivert.
Tilkoplingsstatus | Viser om nettverkskortet er koplet til et trådløst nettverk.
Koplingskvalitet | Viser kvaliteten for koplingen.
SSID | Viser SSIDen til det tilknyttede nettverket.
Tilknytningspunktnavn | Viser navnet til tilknytningspunktet som det trådløse nettverkskortet er koplet til.
IP-adresse for tilknytningspunkt | Viser IP-adressen til tilknytningspunktet som det trådløse nettverkskortet er koplet til.
Gjeldende mottakshastighet | Viser gjeldende mottakshastighet i Mbps.
Gjeldende sendehastighet | Viser gjeldende sendehastighet i Mbps.
IP-adresse for klientkort | Viser IP-adressen til det trådløse nettverkskortet.

Avslutt | Avslutt Atheros Client Utility-programmet.

Fargene er definert som følger:

#### Farge

#### Kvalitet

#### RSSI*

Grønn | Utmerket | 20 dB +
Grønn | OK | 10-20 dB +
Gul | Dårlig | 5-10 dB
Rød | Dårlig | < 5 dB
Grå | Ingen kopling | Ingen kopling

* Indikator for mottatt signalstyrke (Received Signal Strength Indication) RSSI. Vises i dB eller prosent.

Aktiver eller deaktiver systemstatusfeltikonet på Handling-menyen.