### Záložka Zabezpečení

V Nástroji klienta Atheros přejdete na záložku Zabezpečení klepnutím na tlačítko Nový nebo Upravit na záložce Správa profilů. Klepněte na záložku Zabezpečení v okně Správa profilů.

Pro nastavení profilu upravte pole na záložce Pokročilé v okně Správce profilů. Pro nastavení režimu zabezpečení vyberte přepínač odpovídající požadovanému režimu zabezpečení. Nezapomeňte také upravit záložky Obecné a Pokročilé.

Poznámka: Pokud je zaškrtnuto políčko Profil uzamčen, nelze daný profil odebrat ani změnit. Je však možné upravit údaje v polích pro hesla. Obraťte se na správce systému.

Nastavit možnosti zabezpečení

Typ zabezpečení, které stanice používá. Možnosti zahrnují:

- WPA/WPA2/CCKM
- Heslo WPA/WPA2
- 802.1x
- Předsdílený klíč (Statická WEP)
- Žádný

Tyto možnosti definují jedinečný šifrovací klíč pro zabezpečení dané konfigurace sítě.

WPA/WPA2

Povoluje použití zabezpečení WPA (Wi-Fi Protected Access).

Po zvolení WPA/WPA2 se otevře rozbalovací seznam WPA/WPA2 EAP. Možnosti zahrnují:

- EAP-FAST
- EAP-TLS
- EAP-TTLS
- EAP-SIM
- PEAP (EAP-GTC)
- PEAP (EAP-MSCHAP V2)
- LEAP

Heslo WPA/WPA2 | Povoluje zabezpečení pomocí hesla WPA/WPA2. Klepněte na tlačítko Nastavit a zadejte heslo WPA/WPA2.

802.1x

Povolí zabezpečení 802.1x. Tato volba vyžaduje práva správce IT.

Vyberete-li možnost 802.1x, otevře se rozbalovací seznam 802.1x EAP. Možnosti zahrnují:

- EAP-FAST
- EAP-TLS
- EAP-TTLS
- EAP-SIM
- PEAP (EAP-GTC)
- PEAP (EAP-MSCHAP V2)
- LEAP

Pokud má přístupový bod, ke kterému je bezdrátový adaptér přidružen, nastaveno zabezpečení WEP jako volitelné a na klientovi je WEP povoleno, ujistěte se, zda je na záložce Zabezpečení zaškrtnuto políčko Povolit přidružení ke smíšeným buňkám.

Předsdílený klíč
(Statická WEP)

Povoluje použití předsdílených klíčů, které jsou definovány na přístupovém bodu a na stanici.

Chcete-li definovat předsdílené šifrovací klíče, zvolte přepínač Předsdílený klíč, klepněte na tlačítko Nastavit a vyplňte údaje v okně Definovat předsdílených klíče.

Pokud má přístupový bod, ke kterému je bezdrátový adaptér přidružen, nastaveno zabezpečení WEP jako volitelné a na klientovi je WEP povoleno, ujistěte se, zda je na záložce Zabezpečení zaškrtnuto políčko Povolit přidružení ke smíšeným buňkám.

Žádný | Žádné zabezpečení (není doporučeno).
Povolit přidružení ke smíšeným buňkám | Zaškrtněte toto políčko, jestliže má přístupový bod, ke kterému je klientský adaptér přidružen, nastaveno zabezpečení WEP jako volitelné a na klientském adaptéru je WEP povoleno. Pokud tak neučiníte, nebude klient schopen navázat připojení k přístupovému bodu.

Časové omezení hledání řadiče domény

Zaškrtněte toto políčko a zadejte počet sekund (max. 300), po jejichž uplynutí při hledání řadiče domény vyprší prodleva ověření. Zadáte-li nulu, bude efekt stejný jako zrušení zaškrtnutí políčka. Hledání řadiče domény tedy nebude nijak časově omezeno.

Poznámka: K vypršení prodlevy procesu ověření dojde v případě, že vyprší časový limit ověření nebo je překročen čas vyhrazený k nalezení řadiče domény.

Zpoždění zásad skupiny

Umožňuje zadat, kolik času uplyne, než přihlašovací proces Windows začne zpracovávat zásady skupiny. Zásady skupiny jsou funkce Windows, která slouží správcům k konfigurování možností platných pro skupiny uživatelů. Účelem tohoto pole je vyčkat se zpracováním zásad skupiny, dokud neproběhne ověření v bezdrátové síti. Platná hodnota je v rozsahu od 0 do 65535 sekund. Zadaná hodnota se projeví po restartování počítače, pokud byl daný profil před restartováním aktivní.

Tento rozbalovací seznam je aktivní pouze v případě, že jste zvolili ověřování založené na protokolu EAP.