### Požadavky na systém

> Kromě součástí dodaných s klientským adaptérem budete k jeho instalaci a používání potřebovat následující:

> - Počítač s operačním systémem Windows 2000 nebo XP, který je vybaven 32bitovým slotem Cardbus nebo volným rozšiřujícím slotem PCI,
> - aktualizaci Service Pack 1 pro Windows XP (doporučeno),
> - 20 MB volného místa na pevném disku (minimální požadavek),
> - 128 MB paměti RAM nebo více (doporučeno).
> - Při montáži základny antény je potřeba nářadí vhodné k otevření skříně počítače a záslepky rozšiřujícího slotu.
> - Certifikáty certifikační autority (CA) a uživatelů pro ověřování EAP-TLS nebo certifikát certifikační autority pro ověřování PEAP.
> - Pokud se ve vaší bezdrátové síti používá ověřování EAP-TLS nebo PEAP, jsou nutné certifikáty certifikační autority (CA) a uživatelů pro ověřování EAP-TLS a certifikát certifikační autority pro ověřování PEAP
> - Pokud se ve vaší bezdrátové síti používá ověřování PEAP (EAP-GTC) s uživatelskou databází jednorázových hesel (OTP), potřebujete hardwarový token a heslo k vašemu hardwarovému či softwarovému tokenu.

> Od správce systému zjistěte následující informace:

> - Logický název vaší pracovní stanice (tzv. název klienta),
> - protokoly potřebné k vazbě klientského adaptéru, např. TCP/IP,
> - identifikátor sady služeb (SSID) pro vaši rádiovou síť; v identifikátoru se rozlišují malá a velká písmena.
> - Pokud v síti nepracuje server DHCP, potřebujete pro svůj počítač adresu IP, masku podsítě a adresu výchozí brány.
> - Klíče zabezpečení WEP (Wired Equivalent Privacy) přístupových bodů, s nimiž bude váš klientský adapter komunikovat (platí v případě, že se v síti používá statické zabezpečení WEP).
> - Uživatelské jméno a heslo k vašemu účtu v síti.