### Outils ACU

Utilisez le menu Action pour accéder aux outils d'Atheros Client Utility :

Activer/Désactiver le signal radio | Permet d'activer ou de désactiver le signal RF sur toutes les plates-formes utilisateur des postes Atheros.
Activer/Désactiver l'icône de la barre d'état système | Permet d'activer ou de désactiver l'icône de la barre d'état système.
Test géré par le client | Permet d'exécuter l’utilitaire de test géré par le client. Cet utilitaire est facultatif.
Connexion manuelle | Permet de se connecter au protocole LEAP manuellement si l'invite manuelle du nom d'utilisateur et du mot de passe est définie pour chaque connexion.
Réauthentifier | Permet de s'authentifier à nouveau auprès d'un point d'accès LEAP.
Quitter | Permet de quitter l'application ACU.