### Sistem Gereksinimleri

> İstemci bağdaştırıcısıyla birlikte verilen öğelere ek olarak, bağdaştırıcıyı yüklemek ve kullanmak için aşağıdakilere gereksiniminiz vardır:

> - Windows 2000 veya XP işletim sistemiyle çalışan ve 32-bit Cardbus yuvası veya boş bir PCI genişletme yuvasına sahip bilgisayar
> - Windows XP için Service Pack 1 (önerilir)
> - 20 MB boş sabit disk alanı (minimum)
> - 128 MB RAM veya daha fazla (önerilir)
> - Bilgisayarınızın kasasını ve genişletme yuvası toz kapağını açmak ve anten tabanını monte etmek için uygun aletler
> - Sertifika Yetkilisi (CA) ve EAP-TLS kimlik denetimi için kullanıcı sertifikaları veya PEAP kimlik denetimi için CA sertifikası
> - Kablosuz ağınız EAP-TLS veya PEAP kimlik denetimi kullanıyorsa, Sertifika Yetkilisi (CA) ve EAP-TLS kimlik denetimi için kullanıcı sertifikaları veya PEAP kimlik denetimi için CA sertifikası
> - Kablosuz ağınız Bir Seferlik Parola (OTP) kullanıcı veritabanıyla PEAP (EAP-GTC) kimlik denetimi kullanıyorsa, jeton aygıtına veya jeton parola yazılımına sahip olmanız gerekir.

> Aşağıdaki bilgiler sistem yöneticiniz içindir:

> - İstasyonunuzun mantıklı adı (istemci adı olarak da geçer)
> - İstemci bağdaştırıcısını bağlamak için gereken iletişim kuralları (TCP/IP gibi)
> - RF ağınız için büyük/küçük harf duyarlı hizmet kümesi kimliği (SSID)
> - Ağ kurulumunuzda bir DHCP sunucusu yoksa, bilgisayarınızın IP adresi, alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidi bilgileri
> - Kablosuz ağınız güvenlik için statik WEP kullanıyorsa, istemci bağdaştırıcınızın iletişim kuracağı erişim noktalarının kabloluya eşdeğer gizlilik (WEP) anahtarları
> - Ağ hesabınız için kullanıcı adı ve parola.