### Použití zabezpečení LEAP

Pro použití zabezpečení v Nástroji klienta Atheros přejděte na záložku Zabezpečení v okně Správa profilů.

Zabezpečení LEAP vyžaduje, aby všechna zařízení infrastruktury (např. přístupové body a servery) byla konfigurována pro ověřování LEAP. Poraďte se se správcem IT.

- Konfigurace LEAP
- Zapnutí LEAP

Konfigurace LEAP:

- Na záložce Zabezpečení vyberte přepínač WPA/WPA2. Z rozbalovacího seznamu vyberte možnost WPA-LEAP.
- NEBO: Na záložce Zabezpečení vyberte přepínač 802.1x. Z rozbalovacího seznamu vyberte možnost LEAP.

1. Klepněte na tlačítko Nastavit.
2. Chcete-li po obnovení dočasně přerušeného připojení pokračovat bez nutnosti zadat znovu pověření, zaškrtněte políčko Vždy pokračovat v zabezpečené relaci.
3. Zadejte uživatelské jméno a heslo.

> Přepínač Použít dočasné uživatelské jméno a heslo poskytuje tyto možnosti:
> - Zaškrtnete-li políčko Použít uživatelské jméno Windows, bude uživatelské jméno systému Windows použito i jako uživatelské jméno LEAP.
> - NEBO: Zaškrtnutí políčka Dotázat se na uživatelské jméno a heslo LEAP umožňuje ruční přihlášení a spuštění ověření LEAP.

> Přepínač Použít uložené uživatelské jméno a heslo umožňuje:

> - Zadat uživatelské jméno LEAP, heslo a doménu, které budou uloženy a dále používány.

4. Zadejte uživatelské jméno a heslo.
5. Potvrďte heslo.
6. Zadejte název domény:

   > - Zaškrtnete-li políčko Zahrnout přihlašovací doménu Windows s uživatelským jménem, budou přihlašovací doména a uživatelské jméno systému Windows předány serveru RADIUS. (výchozí)
   > - NEBO: Zadejte konkrétní název domény.

7. Podle potřeby zaškrtněte políčko Nepřipojovat k síti, pokud není uživatel přihlášen. Tím zajistíte, že adaptér po odhlášení uživatele vynuceně ukončí přidružení.
8. Zadejte prodlevu ověření (od 30 do 500 sekund), která určuje, kolik času uplyne, než bude ověření prohlášeno za nezdařené a odešle se chybová zpráva. Výchozí nastavení je 90 sekund.
9. Klepněte na OK.
10. Aktivujte profil.