### Diagnostikk-fane

Diagnostikk-fanen i Atheros Client Utility har knapper som kan brukes for å hente mottaks- og sendestatistikk. Diagnostikk-fanen krever ingen konfigurasjon.

Diagnostikk-fanen viser følgende mottaks- og sendediagnostikk for rammer som er mottatt eller sendt av det trådløse nettverkskortet.

- Sendte og mottatte multicast-pakker
- Sendte og mottatte broadcast-pakker
- Sendte og mottatte unicast-pakker
- Totalt antall sendte og mottatte byte

Klikk Kortinformasjon for mer generell informasjon om det trådløse nettverkskortet og NDIS-driveren (Network Driver Interface Specification).

Klikk Avansert statistikk på Diagnostikk-fanen for å vise statistisk informasjon om mottak og sending for følgende mottaks- og sendediagnostikk, for rammer mottatt av eller sendt til det trådløse nettverkskortet.

Sendte rammer

- Vellykkede sendte rammer
- Rammer sendt på nytt
- Avbrutte rammer
- Ingen ACK-rammer
- ACK-rammer
- RTS-rammer
- CTS-rammer (Clear-to-send)
- Ingen CTS-rammer
- RTS-rammer prøvd på nytt
- Datarammer prøvd på nytt

Mottatte rammer

- Vellykkede mottatte rammer
- Beacon-signaler mottatt
- Rammer mottatt med feil
- CRC-feil
- Krypteringsfeil
- Like rammer
- Tilknytningspunktfeil
- Dataoverføringshastighetsfeil
- Godkjenningstidsavbrudd
- Godkjenningsavvisninger: antall tilknytningspunktfeil mottatt av det trådløse nettverkskortet
- Tilknytningstidsavbrudd
- Tilknytningsavvisninger: antall godkjenningsavvisninger for tilknytningspunkt mottatt av det trådløse nettverkskortet
- Standard MIC OK
- Standard MIC-feil
- Vellykket CKIP MIC
- CKIP MIC-feil