### Konfigurowanie adresu TCP/IP

Konfigurowanie adresu TCP/IP dla urządzenia sieciowego:

1. Po skonfigurowaniu właściwości karty sieci bezprzewodowej otwórz okno Panel sterowania, a następnie okno Połączenia sieciowe i telefoniczne.
2. Znajdź Połączenie lokalne skojarzone w kartą sieci bezprzewodowej. Kliknij dane połączenie prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości.
3. Wybierz opcję Protokół internetowy (TCP/IP) i kliknij przycisk Właściwości.
4. Kliknij przycisk radiowy Użyj następującego adresu IP, a następnie wprowadź adres IP i maskę podsieci. Przypisanie adresu IP i maski podsieci umożliwia stacjom działanie w trybie z punktem dostępu (trybie infrastruktury) lub w trybie ad hoc, a także umożliwia dostęp do Internetu. Wymagane są również informacje na temat domyślnej bramy oraz serwera DNS.

   Informacje o konfiguracji protokołu IP (serwer DHCP przypisujący adres IP, adresy IP bramki i serwera DNS) zazwyczaj są dostarczane przez personel działu IT firmy.

5. Kliknij przycisk OK, aby zakończyć.