### Konfigurace TCP/IP

Konfigurace adresy TCP/IP pro síťové zařízení:

1. Po nastavení vlastností adaptéru bezdrátové sítě přejděte do Ovládacích panelů a otevřete panel Síťová a telefonická připojení.
2. Vyhledejte připojení k místní síti, které odpovídá bezdrátovému síťovému adaptéru. Klepněte pravým tlačítkem na toto připojení a klepněte na Vlastnosti.
3. Vyberte Protokol sítě Internet (TCP/IP) a klepněte na Vlastnosti.
4. Vyberte přepínač Použít následující adresu IP, pak zadejte adresu IP a masku podsítě. Přidělení adresy IP a masky podsítě umožňuje stanicím pracovat v režimu přístupových bodů (režim infrastruktury) nebo v režimu Ad Hoc a přistupovat k Internetu. Je rovněž potřeba nastavit výchozí bránu a informace o serveru DNS.

   Informace o konfiguraci IP (DHCP pro přiřazení adresy IP, brány a serveru DNS) vám obvykle poskytnou pracovníci oddělení IT.

5. Dokončete nastavení klepnutím na OK.