### Karta Diagnostyka

Na karcie Diagnostyka programu Narzędzie klienta Atheros dostępne są przyciski służące do pobierania, odbierania i wysyłania statystyk. Karta Diagnostyka nie wymaga żadnej konfiguracji.

Na karcie Diagnostyka znajduje się lista następujących informacji diagnostycznych dotyczących odbierania i wysyłania ramek odebranych lub przesłanych przez kartę sieci bezprzewodowej:

- wysłane i odebrane pakiety multiemisji,
- wysłane i odebrane pakiety emisji,
- wysłane i odebrane pakiety emisji pojedynczej,
- całkowita liczba wysłanych i odebranych bajtów.

Kliknij przycisk Informacje o karcie, aby uzyskać więcej informacji ogólnych na temat karty sieci bezprzewodowej i specyfikacji interfejsu sterownika sieciowego (NDIS).

Kliknij przycisk Statystyka zaawansowana znajdujący się na karcie Diagnostyka, aby wyświetlone zostały także informacje statystyczne dotyczące odbierania i wysyłania ramek przez kartę sieci bezprzewodowej:

Wysłane ramki

- Ramki wysłane poprawnie
- Ramki wysłane ponownie
- Ramki odrzucone
- Brak ramek ACK
- Ramki ACK
- Ramki RTS
- Ramki CTS (Clear-to-send)
- Brak ramek CTS
- Ramki RTS wysłane ponownie
- Ramki danych wysłane ponownie

Ramki odebrane

- Ramki odebrane poprawnie
- Odebrane sygnały nawigacyjne
- Ramki odebrane z błędami
- Błędy CRC
- Błędy szyfrowania
- Ramki zduplikowane
- Niezgodności punktu dostępu
- Niezgodności szybkości danych
- Limit czasu uwierzytelnienia
- Odrzucone uwierzytelnienia liczba błędów uwierzytelnienia punktu dostępu odebrana przez kartę sieci bezprzewodowej
- Limit czasu powiązania
- Odrzucone powiązania: liczba odrzuconych prób uwierzytelnienia punktu dostępu odebrana przez kartę sieci bezprzewodowej
- Poprawne standardowe testy MIC
- Standardowe błędy MIC
- Poprawne testy CKIP MIC
- Błędy CKIP MIC