### TCP/IP 구성

네트워크 장비의 TCP/IP 주소 구성

1. 무선 네트워크 어댑터 속성을 구성한 후, 제어판을 열고 네트워크 및 전화 접속 연결을 엽니다.
2. 무선 네트워크 어댑터에 연결된 로컬 영역 연결을 찾습니다. 해당 연결을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 속성을 누릅니다.
3. 인터넷 프로토콜(TCP/IP)을 선택하고 속성을 누릅니다.
4. 다음 IP 주소 사용 라디오 단추를 누른 후 IP 주소와 서브넷 마스크를 입력합니다. IP 주소 및 서브넷 마스크를 지정하면 스테이션은 액세스 지점 모드(인프라모드) 또는 ad hoc 모드에서 작동할 수 있으며 인터넷에 액세스할 수 있습니다. 기본 게이트웨이 및 DNS 서버 정보도 필요합니다.

   IP 구성 정보(IP 주소를 지정하는 DHCP, 게이트웨이, DNS 서버 IP 주소)는 일반적으로 기업 IT 담당자에게 문의하여 확인할 수 있습니다.

5. 확인을 눌러 완료합니다.