### Configuración de TCP/IP

Configuración de la dirección TCP/IP para un dispositivo de red:

1. Tras configurar las propiedades del adaptador de red inalámbrico, abra el Panel de control y la ventana Conexiones de red y acceso telefónico.
2. Busque la conexión de área local asociada al adaptador de red inalámbrico. Haga clic con el botón derecho del ratón en dicha conexión y seleccione Propiedades.
3. Seleccione Protocolo Internet (TCP/IP) y haga clic en Propiedades.
4. Haga clic en el botón de radio Usar la siguiente dirección IP y escriba una dirección IP y máscara de subred. Al asignar una dirección IP y máscara de subred, las estaciones podrán funcionar en modo de punto de acceso (modo de infraestructura) o en modo ad hoc y obtener acceso a Internet. También se requiere la información de la puerta de enlace y del servidor DNS predeterminados.

   Normalmente, la información de configuración IP (DHCP para asignar la dirección IP, la puerta de enlace y las direcciones IP del servidor DNS) se obtiene del personal de sistemas de la empresa.

5. Haga clic en Aceptar para finalizar.