### 詳細なステータス情報

Atheros クライアント ユーティリティの [現在の状態] タブの [詳細設定] ボタンをクリックすると、プログラムとその運用に関する詳細な情報が表示されます。 [現在の状態]タブでは、設定は必要ありません。

[現在の状態]画面に表示される項目の説明を、次の表に示します。

ネットワーク 名 (SSID) | ワイヤレス ネットワーク名を表示します。 ネットワーク名は、[基本] タブで設定します。
サーバー ベースの認証 | サーバー ベースの認証が使用されるかどうかを表示します。
データの暗号化 | ドライバが使用する暗号化の種類を表示します。 暗号化の種類は、[セキュリティ] タブで設定します。
認証の種類 | 認証モードを表示します。 認証モードは [基本] タブで設定します。
メッセージ完全性チェック | MIC が有効かどうかを示します。MIC は、暗号化されたパケットに対するビット反転攻撃を防ぎます。
関連付けられている AP 名 | ワイヤレス アダプタが関連付けられているアクセスポイントの名前を表示します。
関連付けられている AP の IP アドレス | ワイヤレス アダプタが関連付けられているアクセスポイントの IP アドレスを示します。
関連付けられている AP の MAC アドレス | ワイヤレス アダプタが関連付けられているアクセスポイントの MAC アドレスを表示します。
11n MIMO 省電力 | MIMO 省電力モードの状態を表示します。802.11n デバイスでのみ使用可能です。
省電力モード | 省電力モード を示します。電力管理は、アドホック通信モードでは無効です。 省電力モードは、[詳細設定] タブで設定します。
現在の電源レベル | 送信パワー レベルを ミリワット (mW) 単位で表示します。 送信パワー レベルは、[詳細設定] タブで設定します。
利用可能な電源レベル | 5 GHz または 2.4 GHz (あるいはその両方) の使用できるパワー レベルを表示します。
現在のシグナルの強さ | 現在のシグナルの強さを dBm 単位で示します。
現在の騒音レベル | 現在の騒音レベルを dBm 単位で表示します。
起動時刻 | クライアントアダプタがパワーを供給されてからの時間 (時:分:秒) を示します。アダプタが 24 時間以上実行している場合は、その時間を日:時:分:秒で示します。
802.11b プリアンブル | 802.11b プリアンブルのフォーマットを表示します。 プリアンブルのフォーマットは、[詳細設定] タブで設定します。
現在の受信速度 | 現在の受信速度を Mbps 単位で示します。
現在の送信速度 | 現在の送信速度を Mbps 単位で表示します。
チャネル | 現在接続しているチャネルを表示します。
制御チャネル | 現在の制御チャネルを表示します。802.11n デバイスでのみ使用可能です。
拡張チャネル | 拡張チャネルを表示します。STA が40 MHz チャネルで接続されている場合にのみ表示されます。802.11n デバイスでのみ使用可能です。
周波数 | ステーションが使用している周波数を表示します。
制御周波数 | ステーションが使用している制御周波数を表示します。802.11n デバイスでのみ使用可能です。
拡張周波数 | ステーションが使用している拡張周波数を表示します。802.11n デバイスでのみ使用可能です。
チャネル セット | 現在のチャネル セットを表示します。
チャネル幅 | チャネル幅を表示します。802.11n デバイスでのみ使用可能です。
QoS | クライアントアダプタが使用しているサービス品質の種類です。無線 LANS (WLAN) 上の QoS は、トラフィックの分類に基づいた}{\f2 WLAN 経由のアクセスポイントからのトラフィックの優先度を提供します。 None 値は、WMM の標準 QoS が有効になっていないことを示します。WMM 値は、QoS の IEEE 802.11e WLAN 標準が有効になっていることを示します。