### Systemkrav

> I tillegg til elementene som følger med klientkortet, trenger du følgende elementene for å installere og bruke kortet:

> - En datamaskin med Windows 2000- eller XP-operativsystem og 32-biters CardBus-spor eller et tomt PCI-utvidelsesspor
> - Service Pack 1 for Windows XP (anbefales)
> - 20 MB ledig harddiskplass (minimum)
> - 128 MB RAM eller mer (anbefales)
> - Verktøy til å fjerne dekselet på datamaskinen og støvdekselet på utvidelsessporet med og til å montere antennebasen
> - Sertifiseringsinstans- og brukersertifikater for EAP-TLS-godkjenning eller sertifiseringsinstanssertifikat for PEAP-godkjenning
> - Hvis det trådløse nettverket bruker EAP-TLS- eller PEAP-godkjenning: sertifiseringsinstans- og brukersertifikater for EAP-TLS-godkjenning eller sertifiseringsinstanssertifikat for PEAP-godkjenning
> - Hvis det trådløse nettverket bruker PEAP (EAP-GTC)-godkjenning med en brukerdatabase med engangspassord, trenger du en maskinvaretokenenhet og passordet til maskinvare- eller programvaretokenet.

> Du får følgende informasjon fra systemansvarlig:

> - Det logiske navnet for arbeidsstasjonen (også kalt klientnavnet)
> - De nødvendige protokollene for å knytte til klientkortet, for eksempel TCP/IP
> - SSIDen (Service Set Identifier) til RF-nettverket (skill mellom store og små bokstaver)
> - Hvis nettverket ikke har noen DHCP-server: IP-adressen, nettverksmasken og standard gatewayadresse til datamaskinen
> - WEP-nøklene (Wired Equivalent Privacy) til tilknytningspunktene som klientkortet skal kommunisere med, hvis det trådløse nettverket bruker statisk WEP for sikkerhet
> - Brukernavnet og passordet til nettverkskontoen