### [診断] タブ

Atheros クライアント ユーティリティの [診断] タブには、受信および送信の統計情報を取得するためのボタンがあります。[診断] タブは、設定する必要がありません。

[診断] タブには、ワイヤレス ネットワーク アダプタによって受信または送信されたフレームに対する、次のような受信診断および送信診断が表示されます。

- 送信および受信されたマルチキャスト パケット数
- 送信および受信されたブロードキャスト パケット数
- 送信および受信されたユニキャスト パケット数
- 送信および受信された総バイト数

ワイヤレス ネットワーク アダプタと NDIS (Network Driver Interface Specification) ドライバに関する一般情報については、[アダプタ情報] ボタンをクリックしてください。

[診断] タブの [詳細統計情報] ボタンをクリックしても、ワイヤレス ネットワーク アダプタによって受信または送信されたフレームの、次のような受信診断および送信診断に関する、受信および送信の統計的情報が表示されます。

送信されたフレーム

- 正常に送信されたフレーム
- 再試行されたフレーム
- 欠落したフレーム
- 非 ACK フレーム
- ACK フレーム
- RTS フレーム
- CTS (受信準備完了) のフレーム
- 非 CTS フレーム
- 再試行 RTS フレーム
- 再試行データ フレーム

受信されたフレーム

- 正常に受信されたフレーム
- 受信されたビーコン
- 受信エラーになったフレーム:
- CRC エラー
- 暗号化エラー
- 複製フレーム
- AP の不一致
- データ速度の不一致
- 認証タイムアウト
- 認証拒否:ワイヤレス ネットワーク アダプタが受信した AP 認証失敗の数
- 関連付けタイムアウト
- 認証拒否: ワイヤレス ネットワーク アダプタが受信した AP 認証拒否の数
- 標準 MIC OK
- 標準 MIC エラー数
- CKIP MIC OK
- KIP MIC エラー数