### Brug af PEAP-MSCHAP V2-sikkerhed

For at bruge PEAP-MSCHAP V2-sikkerhed i hjælpeprogrammet til Atheros Client skal du åbne fanen Sikkerhed i vinduet Profilstyring.

1. På fanen Sikkerhed skal du vælge alternativknappen WPA.
   ELLER: Vælge alternativknappen 802.1x på fanen Sikkerhed.
2. Vælg PEAP (EAP-MSCHAP V2) fra rullemenuen.

For at bruge PEAP (EAP-MSCHAP V2) sikkerhed skal serveren have WPA-PEAP-certifikater, og serveregenskaber skal allerede være indstillet. Kontakt den IT-ansvarlige.

1. Klik på knappen Konfigurer.
2. Marker afkrydsningsfeltet Valider serveridentitet for at tvinge systemet til at godkende serverens identitet som et ekstra sikkerhedslag.
3. Vælg den udstedende myndighed fra hvilken servercertifikatet blev hentet, i rullelisten Rodnøglecentre, der er tillid til.
4. Udfør et af følgende for at angive, hvordan du ønsker at etablere en netværksforbindelse.

- Vælg Brugernavn og Adgangskode, hvis du vil forbinde ved hjælp af brugernavn og adgangskode.
- Vælg Certifikat, hvis du vil forbinde ved hjælp af et brugercertifikat, der er installeret på computeren, og vælg et certifikat fra rullelisten og gå til trin 6.

5. Angiv brugernavn og adgangskode til indre PEAP-tunnelgodkendelse:

- Marker Brug Windows-brugernavn for at bruge Windows-brugernavn som PEAP-brugernavnet.
- ELLER: Indtast et PEAP-brugernavn i feltet Brugernavn for at bruge et separat brugernavn til PEAP-godkendelsesprocessen.

6. Klik på Indstillinger. Vinduet Konfigurationsindstillinger vises.
7. Lad feltet Specifik server eller domæne stå tomt for at tillade at klienten accepterer et certifikat fra enhver server, der leverer et certifikat, der er underskrevet af den udstedende myndighed, der er vist på rullelisten Rodnøglecentre, der er tillid til i vinduet Definer PEAP (EAP-MSCHAP V2)-konfiguration (dette er den anbefalede indstilling) eller indtast domænenavnet på den server fra hvilken klienten vil acceptere et certifikat.
8. Hvis loginnavnet ikke udfyldes automatisk skal brugernavnet indtastes uden noget efter et.
9. Klik på OK.
10. Aktiver profilen.