### Information om Avancerad status

Klicka på knappen Avancerat på fliken Aktuell status i Atheros klientverktyg om du vill se avancerad information om programmet och hur det fungerar. Du behöver inte göra några konfigurationer på fliken Aktuell status.

I nedanstående tabell beskrivs det du hittar på skärmen Avancerad status.

Nätverksnamn (SSID) | Visar namnet på det trådlösa nätverket. Konfigurera nätverksnamnet på fliken Allmänt.
Serverbaserad autentisering | Visar om serverbaserad autentisering används.
Datakryptering | Visar krypteringstypen som används av drivrutinen. Konfigurera krypteringstypen ¨på fliken Säkerhet.
Autentiseringstyp | Visar autentiseringsläget. Konfigurera autentiseringsläget på fliken Allmänt.
MIC (Message Integrity Check) | Visar om MIC är aktiverat. MIC förhindrar bitväxlingsattacker på krypterade paket.
Associerat namn för åtkomstpunkt | Visar namnet för den åtkomstpunkt som det trådlösa kortet associerar till.
Associerad IP-adress för åtkomstpunkt | Visar IP-adressen för den åtkomstpunkt som det trådlösa kortet associerar till.
Associerad MAC-adress för åtkomstpunkt | Visar MAC-adressen för den åtkomstpunkt som det trådlösa kortet associerar till.
11n MIMO Energisparläge | Visar status för MIMO energisparläge. Endast tillgängligt för 802.11n-enheter.
Energisparläge | Visar energisparläge. Energisparfunktionen är inaktiverad i ad hoc-läge. Konfigurera energisparläget på fliken Avancerat.
Aktuell energinivå | Visar den aktuella överföringsnivån i mW. Konfigurera överföringsnivån på fliken Avancerat.
Tillgängliga energinivåer | Visar tillgängliga energinivåer för 5 GHz och/eller 2,4 GHz.
Aktuell signalstyrka | Visar aktuell signalstyrka i dBm.
Aktuell brusnivå | Visar aktuell brusnivå i dBm.
Uppkopplingstid | Visar hur länge klientkortet har varit inkopplat (i timmar:minuter:sekunder). Om kortet används i mer än 24 timmar visas tiden i dagar:timmar:minuter:sekunder.
802.11b-blockbörjan | Visar format för 802.11b-blockbörjan. Konfigurera blockbörjansformatet på fliken Avancerat.
Aktuell mottagningshastighet | Visar aktuell mottagningshastighet i Mbit/s.
Aktuell sändningshastighet | Visar aktuell överföringshastighet i Mbit/s.
Kanal | Visar den för närvarande anslutna kanalen.
Kontrollkanal | Visar aktuell kontrollkanal. Endast tillgängligt för 802.11n-enheter.
Utvidgningskanal | Visar utvidgningskanalen. Visas endast om STA är ansluten i en 40 MHz-kanal. Endast tillgängligt för 802.11n-enheter.
Frekvens | Visar den frekvens som används för stationen.
Kontrollfrekvens | Visar den kontrollfrekvens som används för stationen. Endast tillgängligt för 802.11n-enheter.
Utvidgningsfrekvens | Visar den utvidgningsfrekvens som används för stationen. Endast tillgängligt för 802.11n-enheter.
Kanalinställning | Visar aktuell kanalinställning.
Kanalbredd | Visar kanalbredden. Endast tillgängligt för 802.11n-enheter.
QoS | Den typ av tjänstekvalitet (Quality of Service) som används för närvarande av klientkortet. QoS i trådlösa nätverk (WLAN) ger prioritering av trafik från åtkomstpunkten över det trådlösa nätverket, baserat på trafikklassificering. Om värdet är Ingen innebär det att WMM-standarden QoS inte är aktiverad. Om värdet är WMM innebär det att en komponent av IEEE 802.11e WLAN-standarden för QoS är aktiverad.