### Infrastruktúra (hozzáférési pont) üzemmód

Infrastruktúra (hozzáférési pont – HP) üzemmódban a vezeték nélküli adapter egy alaphálózaton (BSS – Basic Service Set) belül működik, és a többi állomással egy hozzáférési ponton keresztül kommunikál a következő ábrán látható módon.

Ha hozzáférési pontokat tartalmazó hálózathoz szeretne kapcsolódni, állítsa be a profilt a hozzáférési pontos üzemmód használatának megfelelően.