### Tietoturva-välilehti

Atheros Client -apuohjelmassa voit käyttää Tietoturva-välilehteä napsauttamalla Uusi- tai Muokkaa-painiketta Profiilinhallinta-välilehdessä. Napsauta Profiilinhallinta-ikkunassa Tietoturva-välilehteä.

Voit määrittää profiilin muokkaamalla Profiilihallinnan Tietoturva -välilehden kenttiä. Voit määrittää suojaustilan valitsemalla haluamasi suojaustilan valintanapin. Muokkaa myös Yleistä- ja Lisäasetukset-välilehtiä.

Huom. Jos valittuna on Profiili lukittu -valintaruutu, profiilia ei voi poistaa eikä muokata. Salasanakenttiä voi kuitenkin muokata. Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

Määritä suojausasetukset

Työaseman käyttämän suojaustilan tyyppi. Käytettävissä on seuraavia asetuksia:

- WPA/WPA2/CCKM
- WPA/WPA2-salasana
- 802.1x
- Ennakkoon jaettu avain (staattinen WEP)
- Ei mitään

Näillä valinnoilla määritetään ainutkertainen salausavain verkkomääritysten suojaukseen.

WPA/WPA2

Mahdollistaa Wi-Fi Protected Access (WPA) -toiminnon käyttämisen.

WPA/WPA2-vaihtoehdon valitseminen avaa avattavan WPA/WPA2 EAP -valikon. Käytettävissä on seuraavia asetuksia:

- EAP-FAST
- EAP-TLS
- EAP-TTLS
- EAP-SIM
- PEAP (EAP-GTC)
- PEAP (EAP-MSCHAP V2)
- LEAP

WPA/WPA2-salasana | Ottaa WPA/WPA2-salasanasuojauksen käyttöön. Napsauta Määritä-painiketta ja kirjoita WPA/WPA2-salasana.

802.1x

Ottaa käyttöön 802.1x -suojauksen. Tämä vaihtoehto edellyttää pääkäyttäjän oikeuksia.

802.1x-vaihtoehdon valitseminen avaa avattavan 802.1x EAP
-tyypin valikon. Käytettävissä on seuraavia asetuksia:

- EAP-FAST
- EAP-TLS
- EAP-TTLS
- EAP-SIM
- PEAP (EAP-GTC)
- PEAP (EAP-MSCHAP V2)
- LEAP

Varmista yhteyden sallimiseksi, että Tietoturva-välilehden Salli yhteys yhdistettyihin soluihin -vaihtoehto on valittuna, jos käytettävän yhteyspisteen WEP-asetus on Valinnainen, mutta työasemassa WEP on käytössä.

Ennakkoon jaettu avain
(staattinen WEP)

Ottaa käyttöön valmiiksi jaetut avaimet, jotka on määritetty sekä yhteyspisteeseen että työasemaan.

Voit määrittää ennalta jaetut salausavaimet valitsemalla Ennakkoon jaettu avain -valintanapin, napsauttamalla Määritä-painiketta ja täyttämällä tiedot Määritä ennakkoon jaettu avain -ikkunaan.

Varmista yhteyden sallimiseksi, että Tietoturva-välilehden Salli yhteys yhdistettyihin soluihin -vaihtoehto on valittuna, jos käytettävän yhteyspisteen WEP-asetus on Valinnainen, mutta työasemassa WEP on käytössä.

Ei mitään | Ei suojausta (ei suositella).
Salli yhteys yhdistettyihin soluihin | Valitse tämä valintaruutu, jos käytettävän yhteyspisteen WEP-asetus on Valinnainen, mutta työasemassa WEP on käytössä. Muussa tapauksessa työasema ei voi muodostaa yhteyttä yhteyspisteeseen.

Rajaa toiminta-alueen ohjaimen etsintään käytetty aika

Valitse tämä valintaruutu ja syötä sekuntimäärä (enintään 300), jonka jälkeen todennusprosessi aikakatkaistaan toimialueen ohjainta etsittäessä. Nollan syöttäminen vastaa tämän valintaruudun valinnan poistamista: tällöin toimialueen ohjaimen etsintäaikaa ei ole rajoitettu.

Huom. Todennusprosessi katkaistaan todennusajastimella tai kun toimialueen ohjaimen etsintäaika kuluu umpeen.

Ryhmämenettelyviive

Määritä aika, jonka jälkeen Windowsin sisäänkirjaus käynnistää ryhmämenettelyn. Ryhmämenettely on Windows-ominaisuus, jonka avulla pääkäyttäjät määrittävät määritysvaihtoehdot eri käyttäjäryhmiä varten. Tavoitteena on viivästyttää ryhmämenettelyn käynnistymistä, kunnes langaton verkko todennetaan. Aikaväli voi olla 0 - 65535 sekuntia. Määritetty arvo tulee voimaan, kun tietokone käynnistetään uudelleen niin, että tämä profiili on määritetty aktiiviseksi profiiliksi.

Tämä avattava valikko on aktiivinen vain, jos EAP-pohjainen todennus on valittu.