### Separador Geral

No Utilitário Cliente Atheros, aceda ao separador Geral clicando em Novo ou em Modificar no separador Gestão de Perfis.

Edite os campos no separador Geral para configurar o perfil de configuração. Certifique-se de que os separadores Segurança e Avançadas também são editados.

Nome do Perfil | Identifica o perfil de configuração. Este nome tem de ser exclusivo. Os nomes de perfil não são sensíveis às maiúsculas e minúsculas.
Nome do Cliente | Identifica o computador cliente.
Utilizar este perfil para o modo de Ponto de Acesso | Configura a estação para funcionar no modo de Ponto de Acesso.
Nomes da Rede (SSIDs) | O nome da rede sem fios IEEE 802.11. Este campo tem um limite máximo de 32 caracteres. Configure até três SSIDs (SSID1, SSID2 e SSID3).

Consulte também:

- Configurar um Perfil para o Modo Ad Hoc
- Configurar um Perfil para o Modo de Ponto de Acesso (Infrastrutura)